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                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ  
           к Решению Собрания депутатов 
           Копейского городского округа
           Челябинской области
            от ________ № _______2019 г. 
 
                                                       Положение

о внешнем архитектурном облике Копейского городского округа

 Челябинской области  (дизайн-код)

1. Общие положения 

1. Настоящее положение о внешнем  архитектурном  облике   (далее – Положение) Копейского городского округа Челябинской области (далее – городской округ) разработаны в целях сохранения самобытности и уникальности архитектурной застройки, а также развития и поддержания эстетики визуально-пространственной городской среды и градостроительной культуры, сохранения  внешнего архитектурного облика городского округа. 
2. Настоящее Положение  регулирует требования, предъявляемые при окраске фасадов зданий и сооружений, устройстве и эксплуатации входных групп (входов), окон, витрин, балконов, лоджий, дополнительного технического оборудования фасадов; устанавливают, в том числе, требования, предъявляемые к устройству и оборудованию вывесок, указателей, не содержащих сведения рекламного характера, знаков адресации; определяют правила размещения рекламных конструкций с учетом внешнего архитектурного облика городского округа. 
3. Основные термины и понятия:
Здание (дом) — разновидность наземного строительного сооружения               с помещениями, созданного в результате строительной деятельности в целях осуществления определенных потребительских функций, таких как проживание (жилище), хозяйственная или иная деятельность людей, размещение производства, хранение продукции или содержание животных. Здание включает в себя сети инженерно-технического обеспечения и системы (оборудование) инженерно-технического обеспечения. Здание может иметь также эксплуатируемые помещения в подземной части. Сооружение, не имеющее надземной части, не является зданием;
Фасад здания - наружная лицевая сторона здания.  Формы, пропорции, декор фасада определяются назначением архитектурного сооружения, его конструктивными особенностями, стилистическим решением его архитектурного образа;
Входная группа здания – это набор базовых конструкций, создающих единый ансамбль для эффектного оформления,  как фасада, так и проема здания. В архитектурную композицию также входят дизайнерские разработки по созданию козырьков, оригинальных навесов, лестниц, маркизов, облицовки стен;
Окно (оконный проём) или витраж — специально задуманная в конструкции здания архитектурная деталь строительства: проём в стене, служащий для поступления света в помещение и/или вентиляции; 
Витрина - остекленная часть экстерьера здания магазина, торгового комплекса или музея, которая дает возможность видеть со стороны улицы экспозицию товара внутри помещения;
Маркиза - подвесной тканевый  навес снаружи над окнами для защиты от солнца;
Балкон - площадка с перилами, укреплённая на выступающих из стены балках (как правило, открытыми и неотапливаемыми). Могут быть закрытыми в остекленном варианте, а также утеплёнными;
Лоджия  — помещение, открытое с одной, двух или трёх сторон, где стену заменяют колоннада, аркада, парапет. Практически является  модифицированным балконом,  встроенным  в стену и имеющим справа и слева стены;
Фриз – горизонтальная полоса или лента без декоративной отделки (гладкий фриз), увенчивающая или обрамляющая ту или иную часть здания, строения, сооружения;
Колерный паспорт фасадов – документ в виде текстовых и графических материалов, отображающих информацию о внешнем оформлении фасадов здания, строения, сооружения, его конструктивных элементах, о размещении дополнительных элементов    и устройств;
Вывески - информационные конструкции, размещаемые на фасадах, крышах  зданий, строений, сооружений, включая витрины, на фасадах, крышах нестационарных торговых объектов, на внешних поверхностях отдельно стоящих конструкций в месте нахождения или осуществления деятельности организации или индивидуального предпринимателя, содержащие:
1) сведения о профиле деятельности организации, индивидуального предпринимателя и (или) виде реализуемых ими товаров, оказываемых услуг и (или)  их наименование (фирменное наименование, коммерческое обозначение, изображение товарного знака, знака обслуживания) в целях информирования неопределенного круга лиц о фактическом местоположении (месте осуществления деятельности) данной организации, индивидуального предпринимателя;
2) сведения, размещаемые в соответствии с Законом Российской Федерации     от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
Указатели – это информационные таблички, не содержащие сведения рекламного характера,  имеющие целью извещение неопределенного круга лиц о фактическом местонахождении организации и (или) обозначении места входа;
Реклама - информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке;
Наружная реклама - реклама, распространяемая с использованием щитов, стендов, строительных сеток, перетяжек, электронных табло, воздушных шаров, аэростатов и иных технических средств стабильного территориального размещения (рекламных конструкций), монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их, а также остановочных пунктов движения общественного транспорта;
Щитовые рекламные конструкции  - отдельно стоящие на земле рекламные конструкции, имеющие внешние поверхности для размещения информации и состоящие из фундамента, каркаса и информационного поля;
Объемно-пространственные конструкции - рекламные конструкции, на которых для распространения рекламной информации используется как объем конструкции, так и ее поверхность;
Флаговые композиции - рекламные конструкции, состоящие из основания, одного или нескольких флагштоков (стоек) и мягких полотнищ, на которых размещена реклама;
Настенные панно - рекламные конструкции, размещаемые на плоскости стен, состоящие из элементов крепления к стене, каркаса и информационного поля;
Крышные установки - рекламные конструкции (объемные или плоскостные), размещаемые полностью или частично выше уровня карниза здания или на крыше;
Кронштейны - двусторонние плоскостные или объемные конструкции, закрепленные перпендикулярно фасаду зданий, в которых расположены организации, и несущие дополнительную информацию об их наименовании;
Консоль-панели - плоскостные конструкции, устанавливаемые на опорах электроосвещения и контактной сети;
Транспаранты-перетяжки - рекламные конструкции, состоящие из устройства крепления, устройства натяжения и информационного изображения;
Проекционные установки - рекламные конструкции, предназначенные для воспроизведения изображения на земле, на плоскостях стен и в объеме. Конструкции проекционных установок состоят из проецирующего устройства и поверхности (экрана) или объема, в котором формируется информационное изображение;
Электронные экраны (электронные табло) - рекламные конструкции, предназначенные для воспроизведения изображения на плоскости экрана за счет светоизлучения светодиодов, ламп, иных источников света или светоотражающих элементов;
Наземные панно - объекты наружной рекламы, размещаемые на поверхности земли;
Выносные щитовые конструкции (штендеры) - временные объекты наружной рекламы, размещаемые в городе предприятиями в часы их работы. Штендеры должны быть двусторонними, не должны иметь собственного подсвета, площадь одной стороны не должна превышать 1,5 кв. метров. Штендеры размещаются в пешеходных зонах и на тротуарах в пределах                                        5,0 метров от входа в предприятие;
Строительные сетки - временные объекты наружной рекламы, ограждающие объекты строительства, предназначенные для нанесений изображений. Размещение наружной рекламы на строительных сетках производится  при проведении строительных работ на внешней стороне (фасаде) здания;
Забор, ограждение - сооружение, которое охватывает территорию, как правило, на открытом воздухе, и обычно состоит из столбов и перекрытий из различных материалов, и служит для ограждения (защиты) и обрамления (обозначения границы) той или иной территории;
Остановочный пункт пассажирского транспорта - место остановки транспортных средств по маршруту регулярных перевозок, оборудованное для посадки (высадки) пассажиров и ожидания транспортных средств;
Остановочный павильон (автопавильон) - строение облегченного (сборно-разборного) типа без фундаментов, предназначенное для укрытия пассажиров, ожидающих прибытия общественного транспорта, от неблагоприятных погодно-климатических факторов (осадки, солнечная радиация, ветер и т.п.);
Остановочный комплекс - объект транспортной инфраструктуры, являющийся составной частью улично-дорожной сети, обеспечивающий безопасность дорожного движения и организацию транспортного обслуживания населения; является временным (некапитальным) объектом, в состав которого входят: павильон, навес или иной конструктивный элемент, предназначенный для укрытия пассажиров, ожидающих прибытия общественного транспорта, от неблагоприятных погодно-климатических факторов, а также киоск или павильон для коммерческого использования, общей площадью не более 50,0 кв. метров;
Киоск - одноэтажное строение облегченного (сборно-разборного) типа без фундаментов для организации торговой или иной коммерческой деятельности, оснащенное торговым или иным оборудованием, не имеющее торгового зала (зала оказания услуг) и помещений для хранения товаров, рассчитанное на одно рабочее место, общей площадью до 12,0 кв. метров;
Павильон - одноэтажное строение облегченного (сборно-разборного) типа без фундаментов, оснащенное торговым или иным оборудованием, имеющим торговый зал (зал оказания услуг) и помещения для хранения товарного или иного запаса, рассчитанное на одно или несколько рабочих мест. Общая площадь павильона не должна превышать 50,0 кв. метров.

          II. Содержание, ремонт и реставрация фасадов зданий и сооружений  
4. Собственники зданий и сооружений, организации, осуществляющие управление многоквартирными домами на основании заключенных с собственниками помещений договоров, обязаны принимать меры по поддержанию в исправном и эстетичном состоянии фасадов и сохранению архитектурно-художественного внешнего вида зданий и сооружений. 
5. С целью осуществления мер, указанных в пункте 4 Положения, собственники зданий и сооружений, организации, осуществляющие управление многоквартирными домами на основании заключенных с собственниками помещений договоров, должны: 
1) в сроки, установленные нормативными актами Правительства Российской Федерации проверять состояние фасадов и их отдельных элементов; 
2) в сроки, установленные нормативными актами Правительства Российской Федерации проверять прочность креплений архитектурных деталей и облицовки, устойчивость парапетных и балконных ограждений;
3) при осмотре фасадов крупноблочных и крупнопанельных зданий контролировать состояние горизонтальных и вертикальных стыков между панелями и блоками; 
4) проводить текущий и капитальный ремонты фасада здания, сооружения, с учетом его фактического состояния с периодичностью в пределах, установленных нормативными актами; 
5) проводить окраску фасада здания, сооружения с учетом его фактического состояния с периодичностью в пределах, установленных нормативными актами; 
6) производить, при необходимости, поддерживающий ремонт отдельных элементов фасада (цоколей, крылец, ступеней, приямков, входных дверей, ворот, цокольных окон, балконов, лоджий, водосточных труб, водоотводов, подоконных отливов, отмостки и т.д.). 
6. Требования, предъявляемые при окраске фасадов зданий и сооружений: 
1) площадь цоколя зданий и сооружений по всему периметру должна иметь единый отделочный материал, цветовой тон и фактуру поверхности; 
2) поверхности площадей фасадов зданий от цоколя первого этажа до последнего, поверхности перекрытий арочных проездов зданий и сооружений, визуально просматриваемые с улиц или проспектов, должны полностью иметь единый цветовой тон, фактуру отделочного материала, единую архитектурную стилистику. 
3) запрещается окраска фасадов до восстановления разрушенных поверхностей или поврежденных архитектурных деталей; 
4) запрещается любая окраска, а равно обвес металло-пластиковыми панелями, отделка иным декоративным или строительным материалом поверхностей фасадов зданий, выполненных из терразитовой штукатурки; 
5) запрещается частичная (фрагментарная) окраска, а равно обвес металло-пластиковыми панелями, отделка иным декоративным или строительным материалом поверхностей фасадов зданий; 
6) работы по окраске фасадов зданий, относящихся к жилищному фонду, производятся с учетом настоящего Положения в строгом соответствии с требованиями колерного паспорта фасада здания, в котором приведены указания о применении материала, способа отделки и цветового тона колера поверхности фасада и архитектурных деталей. 
Порядок выдачи и согласования колерного паспорта фасада здания устанавливается настоящим Положением. 
7. При выполнении ремонтных (реставрационных) работ, а также работ, связанных с  переустройством и (или) перепланировкой жилого (нежилого) помещения, собственники зданий и сооружений, помещений, организации, осуществляющие управление многоквартирным домом на основании заключенных с собственниками помещений договоров, и подрядчики обязаны: 
1) соблюдать требования колерного паспорта фасада здания, проектно-сметной документации, а также строительных норм и правил; 
2) осуществлять производство работ с соблюдением мер, обеспечивающих сохранность архитектурно-художественного декора, стилистических особенностей здания, сооружения; 
3) обеспечивать сохранность зеленых насаждений, после осуществления работ восстанавливать благоустройство прилегающей к зданию территории; 
4) ограждать ремонтируемые здания, сооружения; 
5) размещать на строительных лесах и ограждениях информацию о производителе работ; 
6) защищать не подлежащие окраске поверхности зданий, сооружений, а также отмостку и металлические ограждения, прилегающие к зданиям, сооружениям. 
8.  Изменения фасадов и ограждений зданий, связанные с ликвидацией или изменением отдельных деталей, а также устройство новых и реконструкция существующих оконных и дверных проемов, выходящих на главный фасад (если эти работы не связаны с переустройством и (или) перепланировкой жилого (нежилого) помещения, либо реконструкцией здания (сооружения)), производятся по согласованию с управлением архитектуры и градостроительства администрации  городского округа. 
   III. Устройство, содержание и ремонт входных групп (входов) зданий 
9. Вид    и   расположение    входных    групп (входов)   определяются 
архитектурным решением фасада, историко-культурной ценностью здания, назначением, характером использования помещений, техническим состоянием основных несущих конструкций здания. 
10.   Основными элементами устройства и оборудования входных групп (входов) являются: архитектурный проем, архитектурное решение проема (откосы, наличники, детали, элементы декора), дверные конструкции, навесные козырьки безопасности, ступени лестницы, крыльца, ограждение безопасности, приямки (для входов в подвальные помещения), освещение. Дополнительными элементами устройства и оборудования входных групп (входов) являются: оборудование для доступности маломобильных групп населения, защитные экраны - жалюзи, вывеска предприятия, организации, элементы сезонного озеленения. 
11.  Основными принципами архитектурно-художественного проектирования и устройства входных групп (входов) на фасадах зданий являются: 
1) сохранение архитектурного единства облика здания; 
2) логика применения к фасаду здания единого характера конструкций, порядка их расположения; 
3) соотношение входных групп (входов) с основными композиционными осями, масштабом площади фасада здания или его участка; 
4) конструкции входных групп (входов) не должны визуально нарушать, искажать или закрывать какие либо внешние пластические, стилистические и декоративно-художественные особенности фасада здания. Внешний вид входной группы (входа) должен соответствовать архитектурному решению фасада, системе горизонтальных и вертикальных осей, симметрии, ритму, объему здания, а также архитектурно-проектному решению здания. 
12. Требования, предъявляемые к устройству и эксплуатации входных групп (входов): 
1) устройство (реконструкция) и оборудование входных групп (входов) осуществляется в соответствии с проектной документацией, согласованной  с управлением архитектуры и градостроительства администрации городского округа, с учетом обеспечения надежности, безопасности конструкций, исключая ущерб для внешнего вида фасада здания и архитектурно - планировочного замысла, удобства и безопасности пешеходного и транспортного движения. В случае устройства входной группы в помещение, переводимое из жилого помещения в нежилое помещение, проект организации входной группы выполняется в составе проекта на перепланировку и перевод жилого помещения в нежилое помещение, разработанного в соответствии с нормативным правовым актом администрации городского округа; 
2) в целях сохранения внешнего архитектурного облика зданий, для визуальной доступности декоративно-художественных элементов и минимального нанесения материального ущерба фасадам, входные группы (входы) оборудуются без устройства объемных конструкций, пристроев, наружных входных тамбуров, выходящих на уличное пространство за внешнюю плоскость поверхности фасадов здания сооружения), за пределы красных линий. Теплосберегающие тамбуры входа проектируются только с учетом их размещения внутри помещения;
3) возможность размещения дополнительных входных групп (входов) определяется на основе общей концепции фасада с учетом архитектурного решения планировки помещений, расположения существующих входных групп (входов), а также предельной плотности размещения входных групп (входов) на данном фасаде без ущерба для его архитектурного решения; 
4) запрещается изменение архитектурного решения, нарушение композиции фасада здания за счет габаритов и конфигурации входных групп (входов), устройства дополнительных входных групп (входов) или ликвидации существующих, независимо от их вида и расположения, создание приямков (за исключением входов в подвальные помещения); 
5) входные группы (входы) в помещения подвального или цокольного этажа не должны иметь глухих временных или капитальных стен, перекрытий и представлять собой объемные пристрои, нарушающие композицию фасада. Входные группы (входы) в помещения подвального или цокольного этажа должны представлять собой минимальное и достаточное ограждение безопасности, иметь единое архитектурно-проектное решение в пределах всего фасада здания, не нарушая своим внешним видом архитектурное уличное пространство, не препятствовать движению пешеходов и транспорта; 
6) проектирование и устройство балконов (лоджий) в квартирах, допускается только на дворовых фасадах, непросматриваемых с уличного пространства и в соответствии с требованиями противопожарной безопасности. Данные балконы (лоджии), не должны нарушать композицию фасада, ухудшать его техническое состояние и внешний вид, а также условия проживания других собственников жилья и эксплуатации здания; 
7) не допускается проектирование и устройство входных групп (входов) выше 1,5 метра  от отмостки  зданий на главных фасадах; 
8) окраска, отделка откосов должна осуществляться в соответствии с колером и общим характером архитектурного решения здания. Нарушенные наружные локальные участка фасада (откосы) при монтаже конструкций оконных и дверных проемов восстанавливаются и реставрируются в полном соответствии с цветом, тоном, фактурой, составом отделочного материала согласно проектной документации здания. 
9) запрещается при ремонте и замене дверных заполнений установка глухих металлических полотен металлопластиковых панелей и иных полотен на фасадах зданий, не предусмотренных проектом здания; установка дверных заполнений, не соответствующих архитектурному решению фасада, характеру и цветовому решению других входных групп (входов) на фасаде; различная окраска дверных заполнений, оконных и витринных конструкций в пределах фасада; установка глухих полотен на входных группах (входах), совмещенных с витринами; 
10) устройство входных групп (входов) с приямками в помещения подвального этажа допускается за пределами зоны подземных инженерных сетей с учетом нормативной ширины тротуара и проезда; 
11) при перепаде уровней более 0,4 метра  необходимо устройство ограждения. Характер ограждений на фасаде должен иметь единый стиль, соответствовать архитектурному решению фасада, другим элементам металлодекора и оборудования. Устройство глухих ограждений не допускается, если это не обосновано архитектурным решением фасада; 
12) сезонное озеленение входных групп (входов) предусматривается с использованием наземных, настенных, подвесных устройств. Размещение и внешний вид элементов озеленения должны способствовать эстетической привлекательности фасада, обеспечивать комплексное решение его оборудования и оформления; 
13) при замене, ремонте, эксплуатации элементов устройства и оборудования входных групп (входов) не допускается изменение их характеристик, установленных проектной документацией; 
14) запрещается устанавливать входные группы (входы) в качестве объемных конструкций, пристроев, теплосберегающих тамбуров, выходящих на уличное пространство за внешнюю плоскость поверхности фасадов здания (сооружения), за пределы красных линий. Теплосберегающие тамбуры входа проектируются только с учетом их размещения внутри помещения либо в соответствии с архитектурным решением, обоснованным проектом; 
13. Устройство, реконструкция, ликвидация входных групп (входов), выходящих на главный фасад (если эти работы не связаны с переустройством и (или) перепланировкой жилого (нежилого) помещения, либо реконструкцией здания (сооружения)),  производятся по согласованию с управлением архитектуры и градостроительства администрации городского округа. 
В случае, если указанные в настоящем пункте работы связаны с переустройством и (или) перепланировкой жилого (нежилого) помещения, либо реконструкцией здания (сооружения), они производятся по согласованию с администрацией городского округа в соответствии с Порядком перевода жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения.
IV. Окна и витрины 
14. Вид и расположение окон и витрин, цветовое решение оконных и витринных конструкций определяются назначением помещений, предусмотренных проектным решением здания, техническим состоянием основных несущих конструкций здания. 
15. Основными элементами устройства и оборудования окон и витрин являются: архитектурный проем, архитектурное оформление проема: откосы, наличники, детали, элементы декора, оконные и витринные конструкции, оконные и витринные блоки, переплеты, жалюзи безопасности, остекление, заполнение светопрозрачной части стеклоблока оконного проема, подоконники, устройства водоотвода. 
Дополнительными элементами устройства и оборудования окон и витрин являются: декоративные решетки, защитные устройства (решетки, экраны, жалюзи), ограждения витрин, приямки (для окон подвального этажа), маркизы, внутреннее оформление витрин, архитектурная подсветка, озеленение. 
16. Требования, предъявляемые к устройству и оборудованию окон и витрин: 
1) расположение окон и витрин на фасаде, их габариты, характер устройства и внешний вид, включая цветовое решение, должны соответствовать технической документации здания, системе горизонтальных и вертикальных осей, симметрии, ритму, объемно-пространственному решению здания, предусмотренных проектом здания; 
2) запрещается произвольное размещение, изменение габаритов и конфигурации окон и витрин, устройство новых проемов или ликвидации существующих, независимо от их вида и расположения; 
3) при производстве работ по устройству и оборудованию окон и витрин должен обеспечиваться их комплексный характер, в соответствии с общим архитектурным и цветовым решением фасада, а также высокое качество ремонтных, монтажных, отделочных работ, используемых материалов и конструкций, выполнение строительных норм и правил, надежность, безопасность элементов и конструкций, устройство и их эксплуатация без ущерба для технического состояния и внешнего вида фасада, содержание окон и витрин в надлежащем состоянии; 
4) запрещается изменение глубины откосов, архитектурного профиля проема, закладка проема при сохранении архитектурных контуров, устройство ложных окон, разделение проема на части; 
5) окраска, отделка откосов оконного проема после монтажа оконных конструкций должна осуществляться в соответствии с колером и общим характером отделки фасада и не выходить за их пределы на наружную плоскость поверхности фасада. 
6) не допускается фрагментарная окраска или облицовка участка фасада вокруг проема; окраска поверхностей, облицованных камнем; облицовка поверхностей откосов, не соответствующая отделке фасада; повреждение поверхностей и отделки откосов, элементов архитектурного оформления проема (наличников, профилей, элементов декора); 
7) запрещается при ремонте и замене отдельных оконных блоков произвольное изменение цветового решения, рисунка и толщины переплетов и других элементов устройства и оборудования окон и витрин, не соответствующее общему архитектурному решению фасада, ухудшающее внешний вид фасада; 
8) замена старых оконных заполнений современными оконными и витринными конструкциями допускается в соответствии с общим архитектурным решением фасада (рисунком и толщиной переплетов, цветовым решением, воспроизведением цвета и текстуры материалов); 
9) остекление окон и витрин на фасаде должно иметь единый внешний визуальный цветовой и конструктивный характер; 
10) декоративные решетки выполняются в соответствии с архитектурным решением фасада и другими элементами металлодекора; 
11) запрещается установка решеток с повреждением отделки архитектурного оформления проема; 
12) защитные решетки устанавливаются за плоскостью остекления внутри помещения. Наружное размещение защитных решеток допускается только на дворовых фасадах по согласованию с органами пожарной безопасности; 
13) ограждения витрин должны иметь единый характер, соответствовать архитектурному комплексному решению фасада. Запрещается устройство глухих ограждений витрин; 
14) витрины и витражи, выходящие на главный фасад, должны иметь световое оформление. Режим работы освещения витрин и витражей должен соответствовать режиму работы наружного освещения; 
15) устройство приямков допускается для окон подвального этажа, расположенных ниже уровня тротуара, на расстоянии не более 0,8 метра от поверхности фасада с учетом минимальной нормативной ширины тротуара; 
16) приямки должны иметь ограждение в виде каменного поребрика, покрытия металлической решеткой или металлического ограждения высотой 0,4 - 1,0 метр, устройство организованного водостока, а также должны быть обеспечены защитой от попадания мусора с возможностью проведения периодической уборки; 
17) архитектурное решение приямков должно иметь единый характер, соответствовать архитектурному решению фасада, отделочному материалу и его цветовому тону. 
18) при размещении маркиз, высота нижней кромки последних от поверхности тротуара должна составлять не менее 2,5 метра; 
19) размещение маркиз на фасаде должно иметь единый, упорядоченный характер и соответствовать габаритами масштабу проема, не ухудшать визуального восприятия архитектурных деталей, декора, знаков визуальной коммуникации; 
20) запрещается крепление маркиз на архитектурных деталях, элементах декора, поверхностях с ценной отделкой и художественным оформлением, на разной высоте в пределах фасада, с нарушением архитектурного единства фасада; 
21) цвет маркиз должен соответствовать общему строю цветового решения фасада здания (сооружения); 
22) собственники зданий и сооружений, собственники (владельцы) помещений, в которых устроены окна и витрины, должны обеспечивать регулярную очистку остекления и элементов оборудования окон и витрин, текущий ремонт окон и витрин; 
23) при замене, ремонте, эксплуатации элементов устройства и оборудования окон и витрин не допускается изменение их характеристик, установленных проектной документацией. 
17. Устройство новых, реконструкция или ликвидация существующих оконных проемов, витрин, выходящих на главный фасад (если эти работы не связаны с переустройством и (или) перепланировкой жилого (нежилого) помещения, либо реконструкцией здания (сооружения)), производятся по согласованию с управлением архитектуры и градостроительства  администрации городского округа  (далее – УАиГ) в установленном  порядке. 
В случае, если указанные в настоящем пункте работы связаны с переустройством и (или) перепланировкой жилого (нежилого) помещения, либо реконструкцией здания (сооружения), они производятся по согласованию с администрацией городского округа  в установленном законом порядке с учетом настоящего Положения. 
V. Балконы и лоджии 

18.  Основным принципом размещения и архитектурного решения балконов и лоджий на фасадах является единый характер применения материалов, конструктивного и цветового решения всей поверхности фасада здания. 
Устройство и оборудование балконов и лоджий определяются архитектурным решением фасада, историко-культурной ценностью и техническим состоянием основных несущих конструкций здания. 
19. Требования, предъявляемые к устройству и оборудованию балконов и лоджий: 
1) расположение лоджий и балконов на фасадах зданий, характер их устройства и внешний вид должны соответствовать архитектурному решению фасада; 
2) цветовое решение балконов и лоджий должно соответствовать особенностям архитектурного решения фасада согласно проектной документации здания; 
3) не допускается нарушение композиции фасада за счет произвольного изменения архитектурного решения,  оборудования балконов и лоджий, устройства новых балконов и лоджий или их ликвидации вопреки архитектурному решению фасада здания или сооружения, проектной документации; 
4) запрещается закрывать чем либо ограждения лоджий балконов: пилястры, декоративные металлические решетки, ограждения. 
20. Монтаж, реконструкция, демонтаж балконов и лоджий производятся по согласованию с администрацией города в установленном законом порядке с учетом настоящего Положения. 
VI. Дополнительное техническое оборудование фасадов 

21. Под дополнительным оборудованием фасадов понимаются современные системы технического обеспечения внутренней эксплуатации зданий и сооружений и элементы оборудования, размещаемые на фасадах. 
По своему назначению дополнительное техническое оборудование подразделяется на три группы: 
· системы технического обеспечения внутренней эксплуатации зданий (наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, вентиляционные трубопроводы, антенны, видеокамеры наружного наблюдения и т.п.); 
· городское оборудование (таксофоны, почтовые ящики, банкоматы, часы и т.п.); 
· техническое оборудование (кабельные линии, пристенные электрощиты и т.п.). 
22. Требования к размещению дополнительного технического оборудования фасадов: 
1) состав и места размещения дополнительного технического оборудования должны быть увязаны с архитектурным решением, комплексным оборудованием и оформлением фасада; 
2) размещение дополнительного технического оборудования должно производиться без ущерба для внешнего вида архитектуры и технического состояния фасадов, с учетом комплексного решения размещения оборудования при минимальном контакте с архитектурными поверхностями, рациональном устройстве и технологичности крепежа, использовании стандартных конструкций крепления, обеспечивающих безопасность для населения, с соблюдением требования законодательства по вопросам содержания общедомового имущества; 
3) размещение технического оборудования определяется нормативными требованиями устройства инженерных сетей в увязке с архитектурным решением фасада; 
4) размещение оборудования и наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции допускается: на кровле зданий и сооружений, в верхней части оконных и дверных проемов, в окнах подвального этажа без выхода за плоскость фасада с использованием маскирующих ограждений (решеток, жалюзи), внутри балконов и лоджий на дворовых фасадах, глухих фасадах - упорядоченно, с привязкой к единой системе осей архитектурных особенностей фасада и положения здания в архитектурной застройке; 
5) запрещается размещение наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции на поверхности лицевых (уличных) фасадов, выходящих на основные магистрали, на дворовых фасадах, представляющих историко-культурную ценность, в оконных и дверных проемах с выступанием за плоскость фасада без использования маскирующих ограждений; 
6) размещение антенн допускается на кровле зданий и сооружений компактными упорядоченными группами с использованием единой несущей основы (при необходимости - с устройством ограждения; 
7) запрещается размещение антенн и кондиционеров на главных фасадах и глухих фасадах многоквартирных многоэтажных жилых домов, просматривающихся с улицы, на ограждениях балконов, лоджий; 
8) наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, антенны должны размещаться упорядоченно, с привязкой к архитектурному решению фасада и единой системе осей, с использованием стандартных конструкций крепления и ограждения, при размещении ряда элементов - на общей несущей основе. Запрещается размещение наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции, антенн на архитектурных деталях, элементах декора, поверхностях с ценной архитектурной отделкой, а также их крепление, ведущее к повреждению архитектурных поверхностей; 
9) видеокамеры наружного наблюдения размещаются под навесами, козырьками, балконами, эркерами на участках фасада, свободных от архитектурных деталей, декора, ценных элементов отделки; 
10) запрещается размещение видеокамер наружного наблюдения на колоннах, фронтонах, карнизах, пилястрах, порталах, козырьках, цоколях балконов; 
11) таксофоны и почтовые ящики размещаются в наиболее доступных местах со значительной зоной видимости, на участках фасада, свободных от архитектурных деталей, декора, ценных элементов отделки, на глухих фасадах, каменных оградах при ширине тротуара на прилегающем к фасаду участке не менее 1,5 метра; 
12) не допускается размещение таксофонов и почтовых ящиков на фасадах зданий и сооружений, представляющих особую историко-культурную ценность, в местах, препятствующих движению пешеходов и транспорта, в непосредственной близости от окон жилых помещений (для таксофонов), на порталах, колоннах и других пластических элементах фасада, на участках фасада с ценными элементами отделки и декора; 
13) часы размещаются на участках фасада со значительной зоной видимости: консольно на уровне первого и второго этажей на угловых участках фасада в пределах «треугольника видимости» у границы сопряжения соседних фасадов на расстоянии не менее 5,0 метров  от других консольных объектов на фасаде и выступающих элементов фасада (эркеров, балконов); над входом или рядом со входом в здание (сооружение), в соответствии с осями простенков, вертикальной координацией размещения консольных объектов на фасаде, на участках фасада, нуждающихся в композиционном завершении; 
14) допускаются следующие виды размещения банкоматов на фасадах: встроенный в объеме витрины, при условии сохранения единой плоскости и общего характера витринного заполнения; встроенный в нише или дверном проеме, если он не используется в качестве входа, с сохранением общего архитектурного решения, габаритов проема; 
15) крепление к фасадам оборудования для обеспечения движения городского пассажирского электротранспорта, освещения территории города должно осуществляться на основе нормативных требований без ущерба для технического состояния и внешнего вида фасада здания (сооружения). Запрещается крепление такого оборудования к архитектурным деталям, элементам декора. 

23. Требования к внешнему виду и устройству дополнительного технического оборудования: 
1) общими требованиями к внешнему виду дополнительного технического оборудования, размещаемого на фасадах, являются: унификация, компактные габариты, использование современных технических решений, материалов с высокими декоративными и эксплуатационными свойствами; 
2) конструкции крепления дополнительного технического  оборудования должны иметь наименьшее число точек соприкосновения с архитектурными поверхностями, обеспечивать простоту монтажа и демонтажа, безопасность эксплуатации, удобство ремонта; 
3) элементы технического обеспечения внутренней эксплуатации зданий и сооружений должны иметь нейтральную окраску, максимально приближенную к архитектурному фону (цвету фасада, тону остекления); 
4) конструкции крепления дополнительного технического оборудования должны иметь нейтральную окраску, приближенную к цвету фасада. 
24. Требования к эксплуатации дополнительного технического оборудования: 
1) в процессе эксплуатации должно быть обеспечено поддержание дополнительного технического оборудования в надлежащем состоянии, проведение текущего ремонта и технического ухода, очистки; 
2) эксплуатация дополнительного технического оборудования не должна наносить ущерб внешнему виду и техническому состоянию фасада, причинять неудобства окружающим; 
3) конструкции крепления, оставшиеся от демонтированного дополнительного технического оборудования, также подлежат демонтажу, поверхность фасада при необходимости подвергается ремонту. 
       VII. Порядок согласования колерного паспорта фасада здания 

(архитектурного облика здания)

25.  Для согласования колерного паспорта фасада здания (архитектурного облика здания) заинтересованное лицо обращается   непосредственно в администрацию городского округа либо через Муниципальное бюджетное учреждение округа «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг»  с соответствующим  заявлением. 
26.   К заявлению, указанному в п. 25 настоящего Положения, прилагаются: 
1) правоустанавливающие документы на здание либо правоустанавливающие документы на помещение в составе такого здания (в случае, если затрагиваемые изменения касаются части фасада здания); 
2) подготовленный проект колерного паспорта фасада здания, содержащий сведения о применении материала, способа отделки и цветового тона колера поверхности фасада и архитектурных деталей (по каталогу RAL).     
27.  В течение 10 дней с момента поступления заявления, указанного в                   п. 24 настоящего Положения, УАиГ принимает одно из следующих решений: 
1) о согласовании колерного паспорта фасада здания; 
2) об отказе в согласовании колерного паспорта фасада здания. 
28. Основаниями для отказа в согласовании колерного паспорта фасада здания являются: 
1) непредставление совместно с заявлением документов, указанных в                      п. 26 настоящего Положения;
2) нарушение настоящего Положения, иных нормативных актов.  
     VIII. Вывески и указатели, не содержащие сведения рекламного     
                                             характера  
29.  Информационные конструкции (вывески и указатели, не содержащие сведения рекламного    характера (далее – Вывеска), размещаются на фасадах, крышах,     на (в) витринах (с внешней и внутренней поверхности остекления) зданий, строений, сооружений. На (в) окнах Вывески размещаются в соответствии с требованиями, установленными настоящим Положением, к размещению информационных конструкций (вывесок)    на (в) витринах. При разработке проекта Вывески необходимо учитывать рекомендуемые данным Положением правила их размещения (приложение 1 к Положению).
30. На фасадах одного здания, строения, сооружения организация, индивидуальный предприниматель вправе установить не более одной Вывески одного из следующих типов (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением):
1) настенная конструкция (конструкция Вывески располагается параллельно поверхности фасадов объектов и (или) их конструктивных элементов);
2) консольная конструкция (конструкция Вывески располагается перпендикулярно к поверхности фасадов объектов и (или) их конструктивных элементов);
3) витринная конструкция (конструкция Вывески располагается на внешней или внутренней стороне остекления витрины).
Организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по оказанию услуг общественного питания, дополнительно к Вывеске, указанной в абзаце первом настоящего пункта, вправе разместить не более одной информационной конструкции, содержащей сведения об ассортименте блюд, напитков и иных продуктов питания, предлагаемых при предоставлении ими указанных услуг, в том числе, с указанием их массы/объема и цены (меню), в виде настенной конструкции.
31. Вывески размещаются в виде единичной конструкции и (или) комплекса идентичных взаимосвязанных элементов одной информационной конструкции, указанных в пункте 34 настоящего  Положения. Консольные Вывески размещаются только в виде единичной конструкции.
Витринные конструкции, размещаемые организацией, индивидуальным предпринимателем в витрине на внешней и (или) с внутренней стороны остекления витрины, признаются комплексом идентичных и (или) взаимосвязанных элементов единой информационной конструкции в случае их размещения в соответствии  с требованиями настоящего Положения в более чем одной витрине.
32. Организации, индивидуальные предприниматели осуществляют размещение Вывесок на плоских участках фасада, свободных от архитектурных элементов, исключительно в пределах площади внешних поверхностей объекта, соответствующей фактическим размерам занимаемых данными организациями, индивидуальными предпринимателями помещений. Требование настоящего пункта не распространяется  на случаи размещения информационных конструкций на торговых, развлекательных центрах организациями, индивидуальными предпринимателями, местом фактического нахождения или осуществления деятельности которых являются указанные торговые, развлекательные центры. 
Конструкции меню, указанные в абзаце пятом пункта 30 настоящего Положения, размещаются на плоских участках фасада, свободных от архитектурных элементов, непосредственно у входа (справа или слева) в помещение, указанное в абзаце первом настоящего пункта, или на входных дверях в него, не выше уровня дверного проема.
33. При размещении на одном фасаде объекта одновременно Вывесок нескольких организаций, индивидуальных предпринимателей указанные Вывески размещаются    в один высотный ряд на единой горизонтальной линии (на одном уровне, высоте).
34. Вывески состоят из информационного поля (текстовая часть) - буквы,  буквенные символы, аббревиатура, цифры, и могут включать следующие элементы:
1) декоративно-художественные элементы - логотипы, знаки, символы, декоративные элементы фирменного стиля;
2) элементы крепления;
3) подложку.
Высота Вывески не должна превышать 0,5 метров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.
В случае если Вывеска представляет собой объемные символы без использования подложки, высота Вывески не должна превышать 0,75 метров (с учетом высоты выносных элементов строчных и прописных букв за пределами размера основного шрифта (не более 0,5 метров), а также высоты декоративно-художественных элементов).
35. На Вывеске может быть организована подсветка.
Подсветка Вывески должна иметь немерцающий, приглушенный свет, не создавать прямых направленных лучей в окна жилых помещений.
36. Настенные конструкции, размещаемые на фасадах зданий, строений, сооружений, должны соответствовать следующим требованиям:
1) настенные конструкции размещаются над входом или окнами помещений, указанных в пункте 32 настоящего  Положения, на единой горизонтальной оси с иными настенными конструкциями, установленными в пределах фасада, на уровне линии перекрытий между первым и вторым этажами либо ниже указанной линии.
В случае если помещения, указанные в пункте 32 настоящего  Положения, располагаются  в подвальных или цокольных этажах объектов и отсутствует возможность размещения Вывесок в соответствии с требованиями абзаца первого настоящего пункта, допускается размещение вывесок над окнами подвального или цокольного этажа, но не ниже 0,6 метров  от уровня земли до нижнего края настенной конструкции. При этом Вывеска не должна выступать от плоскости фасада более чем на 0,1 метра.
Размещение Вывесок с вертикальным порядком расположения букв                          на информационном поле Вывески осуществляется в соответствии с дизайн-проектом размещения Вывески, разработанным и согласованным в соответствии с требованиями раздела IX  настоящего  Положения;
2) максимальный размер настенных конструкций, размещаемых организациями, индивидуальными предпринимателями на фасадах зданий, строений, сооружений,   не должен превышать:
–  по высоте - 0,5 метров, за исключением размещения настенной Вывески на фризе;
– по длине – 70 процентов от длины фасада, соответствующей занимаемым данными организациями, индивидуальными предпринимателями помещениям,   но не более 15,0 метров для единичной конструкции.
При размещении настенной конструкции в пределах 70 процентов от длины фасада в виде комплекса идентичных взаимосвязанных элементов (информационное поле (текстовая часть) и декоративно-художественные элементы) максимальный размер каждого из указанных элементов не должен превышать 10 метров в длину.
Максимальный размер информационных конструкций, указанных в абзаце пятом пункта 30  настоящего  Положения (меню), не должен превышать:
– по высоте – 0,8 метров;
– по длине – 0,6 метров.
Крайняя точка элементов настенной конструкции не должна находиться                  на расстоянии более чем 0,2 метра от плоскости фасада. 
При наличии на фасаде здания, строения, сооружения в месте размещения Вывески элементов систем газоснабжения и (или) водоотведения (водосточных труб) размещение настенных конструкций осуществляется при условии обеспечения безопасности указанных систем и обеспечения доступа к ним.
В случае расположения на одном фасаде здания, строения, сооружения нескольких информационных конструкций указанные конструкции располагаются в одной плоскости относительно вертикальной плоскости фасада, на котором они размещены;
3) при наличии на фасаде объекта фриза настенная конструкция размещается исключительно на фризе в соответствии со следующими требованиями:
–  конструкции настенных Вывесок, допускаемых к размещению на фризе, представляют собой объемные символы (без использования подложки либо с использованием подложки), а также световые короба (в случаях, установленных  в пятом абзаце данного подпункта);
–  при использовании в настенной конструкции, размещаемой на фризе, подложки, указанная подложка размещается на фризе на длину, соответствующую физическим размерам занимаемых соответствующими организациями, индивидуальными предпринимателями помещений. Высота подложки, используемой для размещения настенной конструкции на фризе, равняется высоте фриза. Общая высота информационного поля (текстовой части), а также декоративно-художественных элементов настенной конструкции, размещаемой на фризе в виде объемных символов, допускается не более 70 процентов высоты фриза (с учетом высоты выносных элементов строчных и прописных букв за пределами размера основного шрифта, а также высоты декоративно-художественных элементов), а их длина - не более                      70 процентов длины фриза. Объемные символы, используемые в настенной конструкции на фризе,  размещаются на единой горизонтальной оси. В случае размещения на одном фризе нескольких настенных конструкций для них допускается организация единой подложки для размещения объемных символов;
– запрещается размещение на одном фризе Вывесок в разном конструктивном исполнении (без использования подложки, с использованием подложки и в виде светового короба и т.п.);
– размещение настенной конструкции (настенных конструкций) в виде светового короба (световых коробов) на фризе допускается только при условии организации данного светового короба (световых коробов) на всю высоту соответствующего фриза;
– при наличии козырька на фасаде объекта настенная конструкция размещается на фризе козырька строго в габаритах указанного фриза;
– запрещается размещение настенной конструкции непосредственно на конструкции козырька;
4) информационное поле настенных конструкций, размещаемых на фасадах объектов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, должно выполняться из отдельных элементов (букв, обозначений, декоративных элементов и т.д.), без использования подложки в виде непрозрачной основы для их крепления. 
Возможность использования подложки в виде прозрачной основы определяется дизайн-проектом размещения вывески, разработанным и согласованным в соответствии с требованиями раздела IX  настоящего  Положения;
5) в дополнение к настенной конструкции, размещаемой непосредственно               на фасадах зданий, строений, сооружений, допускается размещение вывесок на дверях входных групп, в том числе методом нанесения трафаретной печати или выполнения аппликаций из самоклеющихся пленок на остекление дверей.
Максимальный размер данных Вывесок не должен превышать:
– по высоте - 0,4 метра;
– по длине - 0,3 метра.
37. Консольные конструкции располагаются в одной горизонтальной плоскости фасада, у арок, на границах и внешних углах зданий, строений, сооружений   в соответствии со следующими требованиями:
1) расстояние между консольными конструкциями менее 10,0 метров не допускается.  Расстояние от уровня земли до нижнего края консольной конструкции должно быть    не менее 2,50 метра;
2) консольная конструкция не должна находиться более чем на 0,2 метра от края фасада, а крайняя точка ее лицевой стороны - на расстоянии более чем                 1,0 метр от плоскости фасада. В высоту консольная конструкция не должна превышать 1,0 метр;
3) при наличии на фасаде объекта настенных конструкций консольные конструкции располагаются с ними на единой горизонтальной оси.
38. Витринные конструкции размещаются на внешней или внутренней стороне остекления витрины объектов в соответствии со следующими требованиями:
1) максимальный размер витринных конструкций (включая электронные носители - экраны), размещаемых в витрине, а также с внутренней стороны остекления витрины,       не должен превышать половины размера остекления витрины (при наличии переплетов (импостов) половины размера остекления в границах переплетов (импостов) по высоте       и половины размера остекления витрины (при наличии переплетов (импостов) половины размера остекления в границах переплетов (импостов) по длине. При этом витринные конструкции должны размещаться строго в границах переплетов (импостов);
2) Вывески, размещенные на внешней стороне витрины, не должны выходить за плоскость фасада объекта. Параметры (размеры) Вывески, размещаемой на внешней стороне витрины, не должны превышать в высоту                0,4 метра, в длину - длину остекления витрины;
3) непосредственно на остеклении витрины допускается размещение Вывески  в виде отдельных букв и декоративных элементов, в том числе, методом нанесения трафаретной печати или выполнения аппликаций из самоклеющихся пленок. При этом максимальный размер Вывески, размещаемой на остеклении витрины, не должен превышать   в высоту                        0,15 метра;
4) при размещении Вывески в витрине (с ее внутренней стороны) расстояние     от остекления витрины до витринной конструкции составляет не менее 0,15 метра;
5) применение непрозрачных материалов, а также жалюзи и рулонных штор допускается только для второго ряда остекления витрины со стороны торгового зала при одновременном соблюдении следующих условий:
– витринное пространство оформлено с использованием товаров и услуг (экспозиция товаров и услуг);
– витринное пространство освещено в темное время суток;
– глубина витринного пространства от первого ряда остекления со стороны улицы (внешней поверхности витрины) до второго ряда остекления со стороны торгового зала (внутренней поверхности витрины) составляет не менее 0,6 метра.
39. Организации, индивидуальные предприниматели дополнительно к Вывеске, размещенной на фасаде здания, строения, сооружения, вправе разместить Вывеску  на крыше указанного здания, строения, сооружения в соответствии со следующими требованиями:
1) если единственным собственником (правообладателем) указанного здания, строения, сооружения является организация, индивидуальный предприниматель, сведения о котором содержатся в данной Вывеске и в месте фактического нахождения (месте осуществления деятельности) которого размещается указанная Вывеска;
2) на крыше одного объекта размещается только одна Вывеска, за исключением случаев размещения крышных конструкций на торговых, развлекательных центрах, кинотеатрах, театрах, цирках.
На торговых зданиях и комплексах, развлекательных центрах, кинотеатрах допускается размещение более одной крышной конструкции, но не более одной крышной конструкции относительно каждого фасада, по отношению к которому они размещены. При этом крышные конструкции, размещаемые на торговых зданиях и комплексах, развлекательных центрах, кинотеатрах  должны быть идентичны друг другу;
3) информационное поле Вывесок, размещаемых на крышах объектов, располагается параллельно поверхности фасадов объектов, по отношению к которым они установлены, выше линии карниза, парапета объекта;
4) конструкции Вывесок, допускаемых к размещению на крышах зданий, строений, сооружений, представляют собой объемные символы (без использования подложки), которые допускается оборудовать исключительно внутренней подсветкой;
5) высота Вывесок, размещаемых на крышах зданий, строений, сооружений,   с учетом всех используемых элементов (согласно пункта 34 настоящего Положения):
– не более 1,8  метров для 1 - 3-этажных объектов;
– не более 3,0  метров для 4 - 7-этажных объектов;
– не более 4,0  метров для 8 - 12-этажных объектов;
– не более 5,0 метров для 13 - 17-этажных объектов;
– без ограничений по высоте – для зданий крупных торговых центров с площадью застройки более 15 тыс. кв. метров.
В случае если Вывеска, размещаемая на крыше здания, строения, сооружения, содержит изображение товарного знака, знака обслуживания, высота отдельных элементов информационного поля или художественных элементов указанной информационной конструкции, входящих в изображение указанного товарного знака, знака обслуживания, может превышать параметры, указанные в первом абзаце настоящего подпункта, но не более чем на 1/5;
6) длина Вывески, устанавливаемой на крыше объекта, не должна превышать половину длины фасада, по отношению к которому они размещены;
7) параметры (размеры) Вывесок, размещаемых на стилобатной части объекта, определяются в зависимости от этажности стилобатной части объекта в соответствии  с требованиями подпунктов 5 и 6 настоящего пункта;
8) запрещается размещение Вывесок на крышах зданий, строений, сооружений, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, объектами, расположенными в границах территорий объектов культурного наследия, за исключением случаев восстановления ранее существовавших Вывесок   на крышах зданий, строений, сооружений, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, при наличии утвержденного в установленном порядке проекта реставрации и приспособления объекта культурного наследия, предусматривающего размещение указанных Вывесок;
9) запрещается размещение Вывесок на крышах временных нестационарных объектов;
10) внешний вид Вывесок, размещаемых на крыше здания, строения, сооружения, определяется в соответствии с дизайн-проектом размещения вывески, разработанным  и согласованным в соответствии с требованиями раздела IX настоящего  Положения.
40. К уникальным Вывескам относятся:
1) Вывески, являющиеся объектом монументально-декоративного искусства (барельефы, горельефы, скульптура и т.п.);
2) Вывески, выполненные в технике росписи, мозаичного панно;
3) Вывески, являющиеся архитектурными элементами и декором фасадов зданий, строений, сооружений.
Размещение уникальных Вывесок осуществляется в соответствии с дизайн – проектом размещения Вывески, разработанным и согласованным в соответствии   с требованиями раздела IX  настоящего  Положения.
41. Местоположение и параметры (размеры) вывесок, устанавливаемых                   на временных нестационарных объектах, осуществляются в соответствии с настоящим Положением. 
На период размещения сезонного предприятия общественного питания (летних залов) при стационарном предприятии общественного питания допускается размещение вывесок путем нанесения надписей на маркизы и зонты, используемые для обустройства данного летнего зала. При этом высота размещаемых Вывесок не должна быть более  0,2 метра. В случае использования в Вывесках, размещаемых на маркизах и зонтах сезонного кафе, изображения товарного знака, знака обслуживания высота указанного изображения не должна превышать 0,3 метра, а информационное поле (текстовая часть) и декоративно-художественные элементы Вывески размещаются на единой горизонтальной оси.
42. При размещении Вывесок запрещается:
1) в случае размещения вывесок на фасадах, крышах зданий, строений, сооружений:
– нарушение геометрических параметров (размеров) вывесок (за исключением случаев размещения вывесок на торговых, развлекательных центрах, кинотеатрах, театрах, цирках в соответствии с дизайн-проектом, разработанным и согласованным   в соответствии с требованиями раздела IX   настоящего  Положения);
– нарушение установленных требований к местам размещения Вывесок;
– размещение Вывесок выше линии перекрытий между первым и вторым этажами многоквартирных жилых домов;
– размещение Вывесок выше линии перекрытий между первым и вторым этажами зданий (кроме многоквартирных домов), строений, сооружений (за исключением крышных конструкций, а также случаев размещения Вывесок в соответствии с дизайн-проектом);
– размещение Вывесок на козырьках зданий, строений, сооружений;
– полное или частичное перекрытие (закрытие) оконных и дверных проемов,   а также витражей и витрин;
– размещение вывесок в границах жилых помещений, в том числе на глухих торцах многоквартирных жилых домов, расположенных на гостевых маршрутах;
– размещение Вывесок на глухих торцевых фасадах зданий (кроме многоквартирных домов), строений, сооружений (за исключением случаев размещения Вывесок на торговых зданиях и комплексах, развлекательных центрах, кинотеатрах);
– размещение Вывесок на крышах (за исключением вывесок, размещаемых в соответствии с пунктом 39 настоящего Положения), кровлях лоджий и балконов и (или) лоджиях и балконах;
– размещение Вывесок на архитектурных деталях фасадов объектов (в том числе,  на колоннах, пилястрах, орнаментах, лепнине);
– размещение Вывесок на расстоянии менее 1,0  метра от мемориальных досок;
– перекрытие (закрытие) указателей наименований улиц и номеров домов;
– размещение настенных Вывесок одна над другой (за исключением случаев размещения вывесок на зданиях (кроме многоквартирных домов), строений, сооружений    в соответствии с дизайн-проектом); 
– размещение консольных Вывесок на расстоянии менее 10 м друг от друга, а также одной консольной вывески над другой;
– размещение Вывесок (за исключением уникальных информационных конструкций) путем непосредственного нанесения на поверхность фасада декоративно-художественного и (или) текстового изображения (методом покраски, наклейки и иными методами);
– размещение Вывесок с помощью демонстрации постеров на динамических системах смены изображений (роллерные системы, системы поворотных панелей - призматроны и др.) или с помощью изображения, демонстрируемого на электронных носителях (экраны, бегущая строка и т.д.) (за исключением вывесок, размещаемых   в витрине); 
– окраска и покрытие декоративными пленками поверхности остекления витрин  (за исключением размещения непосредственно на поверхности остекления витрины вывесок в виде отдельных букв и декоративных элементов из декоративных пленок);
– замена остекления витрин световыми коробами;
– устройство конструкций электронных носителей - экранов на всю высоту и (или) длину остекления витрины;
– размещение Вывесок с использованием картона, ткани, баннерной ткани   (за исключением использования баннерной ткани в качестве лицевой поверхности световых коробов);
– размещение Вывесок с использованием неоновых светильников, мигающих (мерцающих) элементов;
2) размещение Вывесок на ограждающих конструкциях: заборах, шлагбаумах, ограждениях, перилах и т.д. в зонах жилой застройки и гостевых маршрутах;
3) размещение Вывесок в виде надувных конструкций;
4) размещение Вывесок на ограждающих конструкциях сезонных предприятий общественного питания (летних залов), за исключением случаев, предусмотренных пунктом 23 настоящего  Положения;
5) размещение Вывесок на внешних поверхностях объектов незавершенного строительства;
6) использование мест размещения Вывесок, определенных в согласованном дизайн-проекте в соответствии с разделом IX настоящего Положения, для размещения информационных конструкций.
IX. Особенности размещения информационных конструкций 
(вывесок) в соответствии с дизайн-проектом размещения вывески
43. Дизайн-проект размещения Вывески подлежит согласованию с УАиГ.
Дизайн-проект размещения Вывески на объектах культурного наследия, выявленных объектах культурного наследия, кроме согласования с УАиГ, подлежит согласованию с Государственным комитетом охраны объектов культурного наследия Челябинской области.
Вывески, размещаемые в соответствии с согласованным дизайн-проектом:
1) отдельно стоящие;
2) уникальные;
3) размещаемые на крыше здания;
4) предусматривающие вертикальный порядок расположения букв                             на информационном поле Вывески;
5) размещаемые на торговых, развлекательных центрах, кинотеатрах, театрах, цирках;
6) размещаемые на объектах культурного наследия, выявленных объектах культурного наследия в случае, указанном в абзаце втором подпункта 4 пункта 36 настоящего Положения.
Дизайн-проект содержит информацию о размещении всех информационных конструкций на фасадах объекта. При наличии на объекте рекламной конструкции, размещенной в соответствии с разрешением, выданным управлением по имуществу и земельным отношениям администрации городского округа (далее - УИиЗО), информация  о размещении указанной конструкции также отражается в соответствующем дизайн-проекте.
44. Критериями оценки дизайн-проекта размещения Вывески на соответствие внешнему архитектурному облику городского округа являются:
1) обеспечение сохранности внешнего архитектурного облика городского округа;
2) соответствие местоположения и эстетических характеристик информационной конструкции (форма, параметры (размеры), пропорции, цвет, масштаб) объекту,  на котором она размещается;
3) привязка настенных конструкций к композиционным осям конструктивных элементов фасадов объектов;
4) соблюдение единой горизонтальной оси размещения настенных конструкций  с иными настенными конструкциями в пределах фасада объекта;
5) обоснованность использования прозрачной (бесфоновые подложки)                   или непрозрачной основы для крепления отдельных элементов настенной конструкции;
6) обоснованность использования вертикального формата в Вывесках;
7) обоснованность количества и местоположения информационных конструкций;
8) обоснованность использования предлагаемого типа конструкций;
9) обоснованность параметров (размеров) отдельно стоящих информационных конструкций, их сомасштабность окружающей застройке;
10) учет колористического решения внешних поверхностей объекта                      при размещении Вывески;
Оценка дизайн-проекта размещения Вывески на внешних поверхностях здания, строения, сооружения осуществляется с учетом ранее согласованных дизайн-проектов размещения Вывесок на данном объекте (место размещения Вывесок, их параметры (размеры) и тип), Вывесок, размещенных в соответствии с требованиями Правил, а также рекламных конструкций, установленных в соответствии с разрешением, выданным УИиЗО.
45. Согласование в установленном порядке с УАиГ дизайн-проекта размещения Вывески не накладывает обязательств на собственника (правообладателя) объекта размещать данные информационные конструкции.
При согласовании УАиГ дизайн-проекта размещения Вывески предыдущее согласование дизайн-проекта размещения такой Вывески прекращает действие.
46. Сведения о согласованных дизайн-проектах предоставляются УАиГ        по запросу органов, уполномоченных осуществлять контроль    за размещением и содержанием информационных конструкций, в срок, не превышающий пяти рабочих дней.
47. Дизайн-проект размещения Вывески включает текстовые и графические материалы.
Дизайн-проект размещения Вывески на крыше здания, строения, сооружения разрабатывается организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ.
Текстовые материалы включают:
1) сведения об адресе объекта, годе его постройки;
2) сведения о типе конструкции Вывески, месте ее размещения, способе крепления;
3) сведения о способе освещения Вывески;
4) параметры Вывески.
Графические материалы дизайн-проекта при размещении Вывески на фасадах зданий, строений, сооружений включают:
1) фотофиксацию (фотографии) всех внешних поверхностей объекта (фасады, крыши). Фотографии должны обеспечить в полном объеме четкую демонстрацию предполагаемого места размещения вывески и всех иных конструкций, размещенных на всей плоскости фасада здания, строения, сооружения (в том числе,  на крыше), а также    не содержать иных объектов, в том числе автомобильный транспорт, препятствующих указанной демонстрации. Фотографии должны быть выполнены не более чем за два месяца  до обращения за согласованием дизайн-проекта размещения вывески;
2)  чертежи всех фасадов объекта (ортогональные, в М 1:200, М 1:100,              М 1:50 (в зависимости от габаритных размеров объекта), на которых (относительно которых) предполагается размещение вывесок, с указанием мест размещения и порядковых номеров (сквозная нумерация) Вывесок, их параметров (длина, ширина, высота) и типа конструкций;
3)  фотомонтаж (графическая врисовка Вывески в месте ее предполагаемого размещения    в существующую ситуацию с указанием размеров). Выполняется в виде компьютерной врисовки конструкции Вывески на фотографии с соблюдением пропорций размещаемого объекта. При размещении крышных конструкций графическая врисовка включает изображение информационного поля конструкции (буквы, буквенные символы, аббревиатура, цифры), декоративно-художественных элементов - логотипов, знаков, символов, декоративных элементов фирменного стиля, элементов крепления. Фотомонтаж должен обеспечить в полном объеме четкую демонстрацию места размещения Вывески       и всех иных конструкций, размещенных на всей плоскости фасада, строения, сооружения (в том числе на крыше).
При размещении крышных конструкций графические материалы включают также ортогональный чертеж крышной конструкции (основной вид, вид сбоку, вид сверху - при криволинейной форме конструкции).
При размещении информационных конструкций на объектах культурного наследия, стеклянных поверхностях фасадов зданий, строений, сооружений, витринных конструкций графические материалы дизайн-проекта включают чертежи узлов крепления Вывески к фасаду здания, крышных конструкций - чертежи узлов крепления Вывески   к крыше здания.
При размещении информационных конструкций на фасадах объектов культурного наследия, на фасадах, крышах торговых объектов и комплексов, развлекательных центров, кинотеатров, расположенных в границах территорий зон охраны объектов культурного наследия, на чертежах отображаются габаритные размеры и высотные отметки каждого фасада, на котором размещаются Вывески.
Графические материалы дизайн-проекта при размещении отдельно стоящей информационной конструкции (вывески) включают:
1) фотофиксацию (фотографии) предполагаемого места размещения Вывески. Фотографии должны обеспечить в полном объеме четкую демонстрацию предполагаемого места размещения Вывески и давать представление о взаимном расположении размещаемой Вывески относительно здания, строения, сооружения, расположенного    в границах земельного участка и/или относительно других отдельно стоящих вывесок  с обозначением соответствующих границ земельного участка. Фотографии должны быть выполнены не более чем за два месяца до обращения  за согласованием дизайн-проекта размещения Вывески;
2) чертежи всех плоскостей отдельно стоящей информационной конструкции (ортогональные, в М 1:200, М 1:100, М 1:50 (в зависимости от габаритных размеров объекта). На чертежах отражаются места размещения и порядковые номера (сквозная нумерация) Вывесок с указанием параметров Вывесок (длина, ширина, высота)    и величины заглубления;
3) фотомонтаж (графическая врисовка Вывески в месте ее предполагаемого размещения в существующую ситуацию с указанием размеров). Выполняется в виде компьютерной врисовки конструкции Вывески на фотографии с соблюдением пропорций размещаемого объекта;
4) план-схему территории, на которой предполагается установка отдельно стоящей информационной конструкции;
5) инженерно-топографический план земельного участка в М 1:500 (откорректированная исполнительная съемка) с указанием точного места установки  отдельно стоящей информационной конструкции.
48. Перечень документов, необходимых для согласования дизайн-проекта размещения Вывески:
1)  заявление о согласовании дизайн-проекта размещения Вывески на имя начальника УАиГ в 1 экземпляре;
2)  копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
3)  документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в копии при предъявлении подлинника;
4)  копии правоустанавливающих документов, подтверждающих имущественные права заявителя на занимаемое здание, строение, сооружение, помещение, которое является местом фактического нахождения (местом осуществления деятельности) организации, индивидуального предпринимателя, размещающих вывеску.
В случае размещения Вывесок на внешних поверхностях торговых объектов и комплексов, развлекательных центров представляются копии правоустанавливающих документов, подтверждающих имущественные права на весь объект (все помещения объекта);
5)  копии правоустанавливающих документов, подтверждающих имущественные права заявителя на земельный участок, на котором расположены здание, строение, сооружение, которые являются местом фактического нахождения (местом осуществления деятельности) организации, индивидуального предпринимателя, размещающих отдельно стоящую Вывеску;
6)  документы технической инвентаризации — поэтажный план помещения, выданный уполномоченной организацией;
7)  утвержденный заявителем дизайн-проект Вывески, подготовленный                      и оформленный в соответствии с пунктом 47 настоящего Положения.
X. Требования к содержанию (обслуживанию) информационных конструкций
49. Содержание информационных конструкций, размещенных на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, осуществляется собственниками (правообладателями) данных зданий, строений, сооружений, либо организацией, индивидуальным предпринимателем, которые являются собственниками (правообладателями) конструкции, сведения о которых содержатся в данных информационных конструкциях и в месте фактического нахождения (осуществления деятельности) которых данные информационные конструкции размещены.
50. Информационные конструкции должны содержаться в технически исправном состоянии, быть очищенными от грязи и иного мусора.
Не допускается наличие на информационных конструкциях механических повреждений, прорывов размещаемых на них полотен, а также нарушение целостности конструкции.
Металлические элементы информационных конструкций должны быть очищены    от ржавчины и окрашены.
Размещение на информационных конструкциях объявлений, посторонних надписей, изображений и других сообщений, не относящихся к данной информационной конструкции, запрещено.
Очистка информационных конструкций от грязи и мусора проводится по мере необходимости (по мере загрязнения информационной конструкции).
                           XI. Рекламные конструкции 
51.  Рекламные конструкции должны быть спроектированы,  изготовлены 
и   смонтированы   в   соответствии со  строительными  нормами  и  правилами, 
должны быть безопасны, соответствовать техническим нормам и требованиям к конструкциям соответствующего вида.  Правила размещения  рекламных конструкций  на фасадах объектов капитального строительства соответствуют правилам размещения  информационных конструкций.
52. Рекламные конструкции должны предусматривать подсветку информационного поля, включение которой осуществляется в соответствии с графиком работы уличного освещения. Исключение составляют рекламные конструкции, подсветка которых технически невозможна. Заключение о технической невозможности подсветки владелец рекламной конструкции получает самостоятельно в энергоснабжающей организации, обслуживающей территорию городского округа, на которой планируется размещение рекламной конструкции.
53. Запрещается  размещение рекламных конструкций:
1) на знаке дорожного движения, его опоре или любом ином приспособлении,  предназначенном для регулирования дорожного движения;
2)   на опорах со  светофорами;
3)   на аварийно-опасных участках дорог, на железнодорожных переездах, мостах и ближе 50,0 метров от них по ходу движения;
4) на участках автомобильных дорог с высотой насыпи земляного полотна более двух метров;
5) в пределах треугольников видимости «транспорт – транспорт» и «транспорт – пешеход», определяемых в соответствии с действующими государственными стандартами и нормативными актами;
6)   на газонах, если установка конструкции  требуюет снос либо опиловку зеленых насаждений;
7)  в охранных зонах инженерных коммуникаций;
8) ближе 50,0 метров между отдельно стоящими рекламными конструкциями, а вдоль скоростных трасс ближе 100,0 метров;
9)  при  установке штендеров, мешающих проходу пешеходов, при ширине тротуара менее, чем 2,0 метра;
10)  размещение двух и более штендеров у входа в здание, а также использование их в качестве дополнительных средств наружной рекламы и информации при наличии хорошо просматриваемых с тротуара вывесок и витрин;
11)    размещение на опоре более одной рекламной конструкции; 
12)  рекламных конструкций,  являющихся источниками шума,  вибрации, мощных световых, электромагнитных и иных излучений и полей, в непосредственной близи к жилым домам и на них.
54. Рекламные конструкции не должны иметь сходства по внешнему виду, изображению, звуковому эффекту с техническими средствами организации дорожного движения и специальными сигналами, ухудшать их видимость, снижать безопасность движения, мешать проходу пешеходов,  издавать звуки, которые могут быть услышаны в пределах проезжей части, создавать впечатление нахождения на дороге пешеходов, транспортных средств, животных, других предметов, вызывать ослепление участников движения светом, в том числе отражённым.
55.  Рекламные конструкции должны  иметь маркировку с указанием официального наименования владельца и номера его телефона. 
56.  Щитовые конструкции, выполненные в одностороннем варианте, должны иметь декоративно оформленную обратную сторону. 
57.  Рекламные конструкции не должны находиться без информационных сообщений. В случае отсутствия такой информации на рекламной конструкции должна быть размещена самореклама владельца рекламной конструкции или социальная реклама.
58. Конструктивные элементы жёсткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и тому подобное) должны быть закрыты декоративными элементами.
59.  Щитовые конструкции не должны иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевых поверхностей конструкций, крепления осветительной арматуры, соединений с основанием и тому подобное).
60.  Владелец рекламной конструкции осуществляет эксплуатацию принадлежащих ему рекламных конструкций, поддерживает их в исправном состоянии с соблюдением всех норм технической безопасности, несёт ответственность за любые нарушения правил безопасности, а также за неисправности и аварийные ситуации, возникшие в результате эксплуатации рекламной конструкции. 
61.  Владелец рекламной конструкции обязан обеспечивать чистоту и благоустройство  территории  в радиусе не менее 5 метров от места установки рекламной конструкции.
62.  Рекламные конструкции не должны размещаться в местах, где их установка и эксплуатация могут наносить ущерб элементам благоустройства Копейского городского округа. 
63.   Владельцы рекламных конструкций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности обязаны за свой счёт производить замену, ремонт, окраску элементов конструкций рекламы.
64.  В соответствии с Правилами благоустройства территории Копейского городского округа не допускается установка рекламных конструкций и размещение информационных сообщений на деревьях либо между ними.
65. Смена информационных сообщений на рекламных конструкциях должна производиться без заезда транспортных средств на газоны.
66. Размещение и эксплуатация рекламных конструкций на землях общего пользования не должны создавать помех для пешеходов, уборки улиц и тротуаров и иных работ, связанных с благоустройством территории  Копейского городского округа
67.  Не допускается установка рекламных конструкций, перекрывающих другие конструкции.
XII. Особенности размещения рекламных конструкций на зданиях
68.  На зданиях рекламные конструкции (за исключением крышных установок) размещаются не выше  первого этажа. 
69.  Крышные установки должны иметь систему пожаротушения и быть оборудованы системой аварийного отключения от сети электропитания.
70. Для брандмауэрных  панно, имеющих элементы крепления, в обязательном порядке разрабатывается проект крепления конструкции с целью обеспечения безопасности при эксплуатации.
71. Установка и эксплуатация рекламной конструкции на  многоквартирном жилом доме  (в том числе, на фасаде данного дома, несущих и ненесущих конструкциях данного дома, ином общем имуществе)  возможна  только  при наличии согласия собственников помещений в многоквартирном доме, полученном на общем собрании собственников помещений многоквартирного жилого дома, и после включения в Схему размещения рекламных конструкций.
XIII.  Особенности  размещения рекламных конструкций на ограждениях
                            строительных площадок
72.   Рекламные конструкции независимо от их вида,  устанавливаемые на территории строительства, считаются рекламой на строительных ограждениях.
73.     Запрещается использовать строительные ограждения для нанесения рекламы краской.
74.  Размещение наружной рекламы  на ограждениях объектов строительства, стройплощадках и иных строительных сооружениях (строительные леса, строительные сетки, бытовые помещения, мачты для прожекторов,  краны и пр.)  осуществляется  на срок проведения строительства и ремонтно-реставрационных работ. 
                                      XIV.  Знаки адресации 
75.  Под знаками адресации понимаются унифицированные элементы городской ориентирующей информации, обозначающие наименования улиц, номера домов, корпусов, подъездов и квартир.
76.  Требования к размещению знаков адресации: 
1) при размещении знаков адресации соблюдается унификация мест размещения, обеспечивается выполнение единых правил размещения; 
2) при размещении знаков адресации обеспечивается хорошая видимость с учетом условий пешеходного и транспортного движения, дистанций восприятия, архитектуры зданий, освещенности, зеленых насаждений; 
3) не допускается произвольное перемещение знаков адресации с установленного места; 
4) знаки адресации размещаются: 

· на главном фасаде; 

· в простенке с правой стороны фасада; 
· на улицах с односторонним движением транспорта - на стороне главного фасада, ближней по направлению движения транспорта; 
· у арки или главного входа - с правой стороны или над проемом; 
· при длине фасада более 100 м - на его противоположных сторонах; 
· на оградах и корпусах промышленных предприятий - справа от главного входа, въезда; 
5) размещение знаков адресации должно отвечать следующим требованиям: 
· высота от поверхности земли - 2,5 - 3,5 метров; 
· читабельность знаков адресации с расстояния 30,0 метров. 
· расположение на участке фасада, свободном от выступающих архитектурных деталей; 
· привязка к вертикальной оси простенка, архитектурным делениям фасада; 
· единая вертикальная отметка размещения знаков на соседних фасадах;
·  отсутствие внешних заслоняющих объектов (деревьев, построек). 
6) запрещается размещение выступающих вывесок, консолей, рекламных конструкций, а также наземных объектов, затрудняющих визуальное восприятие, рядом со знаком адресации; 
7) знаки адресации должны быть изготовлены из материалов с высокими декоративными и эксплуатационными качествами, устойчивых к воздействию климатических условий, имеющих гарантированную антикоррозийную стойкость, морозоустойчивость, длительную светостойкость (для знаков и надписей), малый вес; 
8) конструктивное решение знаков адресации должно обеспечивать прочность, удобство крепежа, минимальный контакт с архитектурными поверхностями, удобство обслуживания (очистки, ремонта, замены деталей и осветительных приборов), безопасность эксплуатации; 
9) внешний вид и устройство знаков адресации должны отвечать требованиям высокого художественного качества и современного технического решения, иметь подсветку в ночное время; 
10) цветовое 
решение 
знаков 
адресации 
должно 
иметь унифицированный характер, предпочтительное написание букв и цифр белым цветом по синему полю. 
77. При эксплуатации знаков адресации собственниками зданий и сооружений, организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами на основании заключенных с собственниками помещений договоров, должны быть обеспечены: контроль наличия, технического состояния, своевременной замены знаков (в случае изменения топонимики), установка и замена осветительных приборов, поддержание внешнего вида знаков в надлежащем состоянии и их периодическая очистка, снятие и сохранение знаков в период проведения ремонтных работ на фасадах зданий и сооружений, регулирование условий видимости знаков. 
XV. Ограждения, заборы

78.  Ограждения, заборы представляют собой протяженные конструкции, возводимые в целях ограничения доступа на территории и выполняющие роль препятствия. Устройство ограждений является дополнительным элементом благоустройства.
 79.  В целях благоустройства могут применяться ограждения, 
различающиеся по назначению (декоративные, защитные, их сочетание), высоте (низкие – от 0,3 до 1,0  метров; средние – от 1,1 до 1,7 метров; высокие – от 1,8 до 3,0 метров), виду материала (металлические, железобетонные и др.), степени проницаемости для взгляда (светопрозрачные, глухие), степени стационарности (постоянные, временные, передвижные). 
80.  Проектирование и организация ограждений должны осуществляться в зависимости от их местоположения и назначения в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации,  ГОСТ, техническими регламентами, иными нормативно-техническими документами, каталогами сертифицированных изделий, индивидуальными проектами.
81. Устройство ограждения должно осуществляться с учетом: 
-   обеспечения безопасности и комфорта при эксплуатации ограждения;
- наличия на земельном участке инженерных коммуникаций, зеленых насаждений, сложившихся транспортных, пешеходных коммуникаций и т.д.
82. При  проектировании средних и высоких видов ограждений в местах пересечения с подземными коммуникациями рекомендуется предусматривать конструкции ограждений, позволяющие производить ремонтные и строительные работы, либо обеспечивать возможность их демонтажа без нарушения конструкций для проведения указанных работ.
83. В местах возможного наезда автомобилей на газон и вытаптывания троп через газон целесообразно предусматривать размещение защитных металлических ограждений высотой не менее 0,5 метра в местах примыкания газонов к проездам, стоянкам автотранспорта. Ограждения следует размещать на территории газона с отступом от границы примыкания порядка                        0,2 - 0,3 метра. На придомовых территориях целесообразно устанавливать низкие декоративные ограждения озелененных территорий, тротуаров, площадок.
84. Ограждения должны изготавливаться из высококачественных материалов, иметь надежную конструкцию и крепление декоративных элементов, не иметь сколов облицовки, трещин, поврежденных, деформированных или отсутствующих элементов. Не допускается установка ограждений из подручных материалов, строительного мусора, отходов промышленных производств, травмоопасных защитных элементов 
(за исключением ограждения территорий специальных учреждений в случаях, предусмотренных законодательством).
85. Установка ограждения, в том числе, на придомовых территориях, допускается при условии обеспечения круглосуточного беспрепятственного проезда техники аварийных и неотложных служб (скорой медицинской помощи, пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, служб Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства, коммунальных служб и др.) 
к объектам, расположенным на территории городской застройки, при необходимости – с организацией разворотных площадок нормативного размера.
86. Установка ограждений (заборов) на придомовых территориях многоквартирных домов на территории Копейского городского округа осуществляется после образования земельного участка и осуществления в отношении него государственного кадастрового учета, по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, исходя из необходимости, сформированной условиями эксплуатации или охраны территорий многоквартирных домов, а также с учетом архитектурно-художественных требований к внешнему виду ограждений.
87. Установка ограждений в жилых зонах с размещенными на их территории детскими, хозяйственными, контейнерными площадками, транспортными, пешеходными коммуникациями, предназначенными для группы многоквартирных домов, осуществляется с обеспечением беспрепятственного пользования данными объектами жителями всех многоквартирных домов. 
88. Ограждение земельных участков  в зоне индивидуальной жилой застройки должно быть установлено строго по границам земельных участков. Со стороны главных фасадов индивидуальных жилых домов допускается огораживать палисадничную зону, при получении соответствующего разрешения в администрации городского округа на использование земель общего пользования для благоустройства территории. При этом  домовладелец обязан обеспечить беспрепятственный доступ на используемый земельный участок для строительства (ремонта)  инженерных коммуникаций. Ограждение палисадничной зоны должно быть светопрозрацным либо металлическим на металлических столбах, без устройства фундаментов и кирпичной (каменной) кладки.
89. Ограждения между соседними земельными участками в зоне  индивидуальной жилой застройки должны быть светопрозрачными, высотой не более 2,2 метра. Устройство глухого ограждения  высотой не более 1,5 метров допускается только при наличии согласия правообладателя соседнего земельного участка, по меже с которым устанавливается данное ограждение.  
90. Запрещается:

1) установка глухих и железобетонных ограждений на территориях общественного, жилого, рекреационного назначения;
2) размещение ограждения за границами предоставленного на каком-либо праве земельного участка;
3) самовольная  устанавка шлагбаумов, ограждений, перегораживающих  проходы, проезды внутридворовых и других территорий общего пользования;
4) установка ограждений на территориях общего пользования способами, препятствующими механизированной уборке территорий, вывозу отходов, передвижению по существующим пешеходным коммуникациям;
5) установка ограждений на проезжей части улично-дорожной сети 
в целях резервирования места для остановки, стоянки транспортного средства, 
закрытия и (или) сужения проезжей части;
6) использание при ремонте ограждений материалы и формы, 
снижающие эстетические и эксплуатационные характеристики заменяемого элемента, способные вызвать порчу имущества третьих лиц.
91. Физические, юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны: 
1) содержать в исправном состоянии ограждения, устранять появившиеся повреждения;
2) проводить очистку ограждений от загрязнений, пыли, ржавчины, устранять с ограждений графические изображения, самовольно размещенные информационные  и рекламные материалы; 
3) осуществлять окраску или противокоррозионную обработку сеток, проволок, металлических элементов ограждений по мере необходимости, но не реже  одного раза в год.
                   XVI. Остановочные пункты, остановочные комплексы
 93. Остановочный пункт должен состоять из следующих элементов:
- остановочная площадка;
- посадочная площадка;
- заездной карман;
- тротуар или пешеходная дорожка;
- автопавильон или остановочный комплекс;
- пешеходный переход;
- скамьи;
- урны для мусора;
- технические средства организации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, ограждения);
- освещение (на остановках в пределах населенных пунктов).
94. Остановочная площадка предназначена для остановки автобусов, движущихся по установленным маршрутам, с целью посадки и высадки пассажиров. Ширину остановочных площадок следует принимать равной ширине основных полос проезжей части, а длину - в зависимости от числа одновременно останавливающихся автобусов и их габаритов по длине, но не менее 13,0 метров. Дорожная одежда на остановочной площадке предусматривается равнопрочной с дорожной одеждой основных полос движения автотранспорта. На посадочных площадках и переходно-скоростных полосах с бордюром должны быть приняты меры по обеспечению водоотвода.
         95. Посадочная площадка - место ожидания пассажирами прибытия к остановочным пунктам городского общественного транспорта.
Ширину посадочной площадки следует принимать в зависимости от пассажирооборота остановочного пункта, но не менее 3,0 метров, а длину - не менее длины остановочной площадки. Поверхность посадочной площадки имеет покрытие по всей длине на ширину не менее 2,0 метров и на подходе к торгово-остановочному комплексу. Тип покрытия посадочной площадки, тротуара, пешеходной дорожки производится с учетом грунтово-геологических условий. Посадочные площадки должны быть приподняты на 0,2 метра над поверхностью остановочных площадок. Посадочную площадку размещают в пределах тротуара или полосы, отделяющей проезжую часть от тротуара. По границе остановочной и посадочной площадок устанавливают бордюр, который продолжают на участки переходно-скоростных полос, прилегающих к остановочной площадке, при наличии идущего рядом с ним тротуара.
         96. Заездной карман для автобусов и маршрутного такси устраивается при размещении торгово-остановочного комплекса в зоне пересечения или примыкания автомобильной дороги, когда переходно-скоростная полоса одновременно используется как автобусами, так и транспортными средствами, въезжающими на дорогу с автобусным сообщением. Длина участков въезда и выезда принимается равной 15,0 метрам. Дорожную одежду на заездных карманах следует предусматривать равнопрочной с дорожной одеждой основных полос движения.
97. Тротуар или пешеходную дорожку устраивают в направлении основных потоков пассажиров от посадочных площадок до существующих тротуаров, а при их отсутствии - на расстоянии не менее расстояния боковой видимости. Ширину тротуаров или пешеходных дорожек принимают не менее 1,5 метров.
98. Остановочный павильон (автопавильон) изготавливают из облегченных конструкций или сборных элементов и оборудуют скамьями для пассажиров. Может быть открытого (в виде навеса) или закрытого типа. Автопавильон закрытого типа должен иметь стены с трех сторон. Ближайшая грань автопавильона должна быть расположена не ближе 3,0 метров от кромки остановочной площадки. Размер автопавильона определяется с учетом количества одновременно находящихся в час пик на остановочном пункте пассажиров из расчета 4 чел/кв. метр. Минимальная площадь автопавильона должна быть не менее 12 кв. метров.
99. Площадь остановочного комплекса и автопавильона устанавливается в зависимости от пассажиропотока на конкретной остановке общественного транспорта, но не менее 12 кв. метров и не более 50 кв. метров.
          100. При размещении на остановочном пункте остановочного комплекса крытая площадь ожидания автобусов должна быть не менее половины площади остановочного комплекса.
101. Пешеходный переход размещают между автобусными остановками перед посадочными площадками по ходу движения. Пешеходный переход устраивается на автомобильной дороге при интенсивности пешеходного движения 100 чел/час и более. Ширину наземного пешеходного перехода устанавливают с учетом интенсивности пешеходного движения из расчета                1,0 метр на каждые 500 пешеходов в час, но не менее 4,0 метров. Пешеходные переходы оборудуют техническими средствами организации движения в соответствии с Правилами дорожного движения Российской Федерации.
102. Зона оказания услуг (киоски, павильоны) остановочного комплекса должна размещаться за зоной (павильоном) ожидания по ходу движения транспорта. Не допускается размещение зон оказания услуг с обеих сторон автопавильона. Окно и или дверь объекта оказания услуг не должны выходить в остановочную часть остановочного комплекса.
103. Автопавильон и остановочный комплекс должны быть оборудованы:
          - дорожными информационно-указательными знаками, обозначающими место остановки транспортных средств (в соответствии с Правилами дорожного движения Российской Федерации);
- местами для крепления указателей остановки маршрутов транспорта;
- местами для сидения пассажиров: скамьи размещаются внутри павильона ожидания;
- урнами для мусора, которые размещают с внешней боковой стенки (границы) павильона ожидания;
- остекленными информационными щитами, размерами не менее 0,7 x 0,8 метров, для размещения информации о работе городского пассажирского транспорта. Возможно размещение щитов размерами 1,2 x 1,8 метров для рекламно-информационных материалов;
- вывеской с наименованием юридического лица (индивидуального предпринимателя), местом его нахождения, режимом работы (для остановочного комплекса);
- вывеской, имеющей внутреннюю подсветку, с наименованием остановочного пункта (для остановочного комплекса);
- электрическим освещением: нормы освещения должны соответствовать требованиям  «СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95». Состояние осветительных установок - требованиям ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля (утвержден  Приказом Росстандарта                               от 26.09.2017 № 1245-ст)».
Вывески, реклама, таблички не должны мешать пассажирам и водителям в правильной оценке дорожной ситуации в районе ОП.
104. Размещение остановочного павильона осуществляется в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 и Приказом Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области от 30.06.2015 № 178П,  в соответствии с проектной документацией (архитектурные решения, в том числе, вид отделки и цветовое решение фасадов), согласованной с УАиГ, ОМВД ГИБДД России по городу Копейску, Муниципальным унитарным предприятием «Копейское пассажирское автопредприятие», владельцами инженерных коммуникаций. При разработке проекта необходимо учитывать рекомендуемые данным Положением типы остановочных павильонов (приложение  2 к Положению).
105. Внешний вид остановочных павильонов и остановочных комплексов должен отвечать современным архитектурно-художественным требованиям городского дизайна, в увязке со средой обитания и интересами жителей прилегающей территории, и должен быть согласован с УАиГ. Архитектурно-дизайнерское решение не должно противоречить существующей стилистике окружающей застройки и допускать хаотичность в оформлении. Цветовое решение и габариты могут варьироваться в зависимости от территориального размещения объекта в границах городского округа. На одном или смежных земельных участках не допускается установка двух и более некапитальных объектов, значительно отличающихся друг от друга по габаритным размерам, конструктивному и цветовому решению. На территории в пределах гостевых маршрутов городского округа следует размещать в основном остановочные павильоны, которые должны соответствовать архитектурному стилю окружающей застройки.
106.  Входы в остановочные павильоны и остановочные комплексы должны быть адаптированы для маломобильных групп населения, основные пути передвижения по территории, прилегающей к входу, должны соответствовать требованиям СНиП 35.01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
107. При проектировании остановочных павильонов и остановочных комплексов необходимо учитывать следующие требования:
- для обеспечения модульности использовать размерные шаги: 1000 х 1000 мм, 1000 х 1500 мм, 1500 х 2000 мм. Высота объектов не должна превышать 3000 мм. Высота остановочного навеса не должна превышать               3500 мм;
- для изготовления остановочных павильонов  и остановочных комплексов и их отделки должны применяться любые современные материалы. Предпочтение следует отдавать легким металлическим конструкциям с остеклением из антивандального стекла (простого или тонированного). Допускается использование других материалов, имеющих качественную и прочную окраску, отделку. Остекление остановочной части и торгового объекта должно производится из травмобезопасного, безосколочного материала;
- предусматривать использование современных сертифицированных (в том числе, в части пожаробезопасности) материалов, имеющих качественную и прочную окраску, отделку и не изменяющих своих эстетических и эксплуатационных качеств в течение всего срока эксплуатации;
-  предусматривать возможность монтажа остановочных павильонов и остановочных комплексов из легких сборных несущих металлических конструкций заводского изготовления;
- выполнять остекление дверей, окон, витражей, фальш-витрин из витринного стекла (простого и тонированного);
- допускается применение композитных панелей с различной текстурой и фактурной поверхностью;
- не допускается применение кирпича, блоков, сайдинга, рулонной и шиферной кровли, бетонных фундаментов.
108. В случае если остановочный павильон или остановочный комплекс установлен ранее в соответствии с действующим на момент установки порядком, но его внешний вид не соответствует современным требованиям, владельцу объекта необходимо осуществить модернизацию (переработку) внешнего вида объекта: восстановление или замену конструктивных элементов, облицовки, остекления, рекламных вывесок, окраски. Модернизация (переработка) остановочного павильона либо остановочного комплекса осуществляется в соответствии с проектной документацией (включая план благоустройства), которую необходимо согласовать в УАиГ.
109. Ремонт, окраска остановочного павильона либо остановочного комплекса производится за счет их владельцев.
110. Места для рекламно-информационного оформления определяются в соответствии с архитектурно-дизайнерским решением остановочного павильона либо остановочного комплекса. Обязательная к размещению информация, предусмотренная Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей», не должна размещаться на главном фасаде.
111. На ограждающих конструкциях остановочного павильона либо остановочного комплекса должны размещаться информационные щиты (размером не более 1200 x 1800 мм) со следующей информацией:
- городской ориентирующей (картой города, схемой указателей мест размещения общественно значимых объектов, маршрутов транспорта и т.п.), с указанием на ней места нахождения остановочного павильона или остановочного комплекса;
- о социальной инфраструктуре в микрорайоне: о ближайшем травматологическом пункте, поликлинике; о ближайшем почтовом отделении и т.п.;
Изготовление макетов и смена информации производятся владельцем остановочного павильона либо остановочного комплекса по мере необходимости.
112. В период проведения общегородских мероприятий на информационных щитах должна размещаться социальная реклама. Расклейка объявлений частного характера допускается только в отведенных местах.
       XVII. Требования к содержанию остановочных павильонов
                                и остановочных комплексов
113. Остановочный павильон либо остановочный комплекс постоянно должен находиться в надлежащем санитарно-техническом состоянии. Своевременная окраска и устранение повреждений в остеклении, вывесках, конструктивных элементах фасадов должна осуществляться физическими или юридическими лицами, в ведении которых находится остановочный пункт.
 114. Для санитарной уборки территории остановочного пункта определяется прилегающий земельный участок из расчета 25,0 метров по периметру остановочного пункта, расположенного на соответствующем земельном участке. Владельцы остановочных павильонов и остановочных комплексов обязаны следить за сохранностью благоустройства прилегающей территории. В зимнее время прилегающая территория остановочного павильона с торговым объектом и без него очищается от снега и производится противогололедная обработка покрытий. В зоне остановочного пункта, а также на прилегающей территории остановочного павильона либо остановочного комплекса и на его крыше не допускается складирование тары и твердых коммунальных отходов. Владельцы остановочного павильона либо остановочного комплекса, нанесшие ущерб прилегающим объектам благоустройства, зеленым насаждениям, газонам и т.д., обязаны восстановить объекты благоустройства за счет собственных средств.
 115. Запрещается производить расклейку афиш, объявлений на остановочных павильонах. Агитационные печатные материалы могут вывешиваться с согласия собственников или владельцев остановочных павильонов.
          116. В районе остановочной площадки запрещается любая торговля вне специально оборудованных мест.
117. Территория, занимаемая остановочным павильоном либо остановочны комплексом, а также прилегающая территория должны быть благоустроены в соответствии с планом благоустройства. В состав работ по благоустройству должны входить работы по устройству посадочных площадок и тротуаров с твердым покрытием, водоотводов, освещения, малых архитектурных форм, а также работы по посадке деревьев и кустарников, устройству газонов и цветников и постоянной ежедневной санитарной уборкой посадочной площадки и прилегающей территории к сооружениям.
118. При проведении ремонта подземных коммуникаций в пределах закрепленного земельного участка пользователь участка обязан обеспечить доступ к инженерным сетям и удобство проведения земляных работ.
119. Собственники остановочных павильонов с объектами оказания услуг обязаны обеспечивать вывоз твердых коммунальных и жидких отходов путем заключения договоров со специализированными организациями или иным предусмотренным действующим законодательством способом.
                                 XVIII. Торговые павильоны, киоски
120. Размещение нестационарных торговых объектов, к  которым относятся торговые павильоны и киоски (далее – НТО), должно строго соответстветствовать Схеме размещения нестационарных торговых объектов и Порядку  размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа. При разработке проекта необходимо учитывать рекомендуемые данным Положением типы торговых павильонов                 (приложение  3 к Положению).
121. Внешний вид НТО должен отвечать современным архитектурно-художественным требованиям городского дизайна, в увязке со средой обитания и интересами жителей прилегающей территории, и должен быть согласован с УАиГ. Архитектурно-дизайнерское решение не должно противоречить существующей стилистике окружающей застройки и допускать хаотичность в оформлении. Цветовое решение и габариты могут варьироваться в зависимости от территориального размещения объекта в границах городского округа. На одном или смежных земельных участках не допускается установка двух и более НТО, значительно отличающихся друг от друга по габаритным размерам, конструктивному и цветовому решению. 
122.  Входы в НТО должны быть адаптированы для маломобильных групп населения, основные пути передвижения по территории, прилегающей к входу, должны соответствовать требованиям СНиП 35.01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
123. Для изготовления (модернизации) НТО и его отделки применяются современные сертифицированные (в т.ч. в части пожаробезопасности) материалы, имеющие качественную и прочную окраску, отделку и не изменяющие своих эстетических и эксплуатационных качеств в течение всего срока эксплуатации НТО. При этом в проектах не допускается применение кирпича, блоков, бетона, сайдинга, рулонной и шиферной кровли, металлочерепицы. Применение деревянных конструкций допускается на сезонных объектах общественного питания (летних кафе).
124. Архитектурно-художественное решение объекта не должно противоречить существующей стилистике окружающей застройки.
125.  В случае, если НТО установлен ранее в соответствии с действующим на момент установки порядком, но его внешний вид не соответствует современным требованиям, владельцу объекта необходимо осуществить модернизацию (переработку) внешнего вида НТО: восстановление или замену конструктивных элементов, облицовки, остекления, рекламных вывесок, окраски. Модернизация (переработка) НТО осуществляется в соответствии с проектной документацией (включая план благоустройства), которую необходимо согласовать в УАиГ.
126. Дизайнерское решение рекламно-информационного оформления должно соответствовать архитектурно-дизайнерскому решению НТО. Не допускается размещение рекламно-информационного оформления (включая самоклеящуюся пленку) на месте остекления.
             XIX. Требования к содержанию павильонов и киосков

         127. Нестационарный торговый объект постоянно должен находиться в надлежащем санитарно-техническом состоянии. Своевременная окраска и устранение повреждений в остеклении, вывесках, конструктивных элементах фасадов должна осуществляться физическими или юридическими лицами, в ведении которых находится НТО.
128. Для санитарной уборки территории НТО определяется прилегающий земельный участок из расчета 25,0 метров по периметру объекта, расположенного на соответствующем земельном участке. Владелец НТО обязан следить за сохранностью благоустройства прилегающей территории. В зимнее время прилегающая к НТО территория очищается от снега и производится противогололедная обработка покрытий. В зоне НТО и на его крыше не допускается складирование тары и твердых коммунальных отходов. Владелец НТО, нанесший ущерб прилегающим объектам благоустройства, зеленым насаждениям, газонам и т.д., обязан восстановить объекты благоустройства за счет собственных средств.
         129. Запрещается производить расклейку афиш, объявлений на НТО.
         130. Территория, занимаемая НТО, а также прилегающая территория должны быть благоустроены в соответствии с планом благоустройства. В состав работ по благоустройству должны входить работы по устройству подходов к НТО, освещения, установке урны, а также работы по посадке деревьев и кустарников, устройству газонов и цветников и постоянной ежедневной санитарной уборкой прилегающей к НТО территории.
131. При проведении ремонта подземных коммуникаций в пределах закрепленного земельного участка пользователь участка обязан обеспечить доступ к инженерным сетям и удобство проведения земляных работ.
132. Владельцы НТО обязаны обеспечивать вывоз и размещение твердых коммунальных и жидких отходов путем заключения договоров со специализированными организациями или иным предусмотренным действующим законодательством способом.
        XX.  Ответственность за нарушение требований Положения 
133. Контроль соблюдения настоящего Положения осуществляется уполномоченными администрацией городского округа лицами в порядке, установленном законодательством и принятыми в соответствии с ним иными правовыми актами. 
134. За нарушение настоящего Положения граждане, должностные лица и    юридические  лица 
  несут 
ответственность 
в соответствии с законодательством Челябинской области об административном правонарушениях. 
Глава городского округа                                                                     А.М. Фалейчик
