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Перечень месторождений

строительных материалов для

возможного привлечения инвесторов
Брестская область

Месторождение строительного камня Ситницкое расположено в 7 км к западу от г.п. Микашевичи Лунинецкого района.


На месторождении проведена детальная разведка и подсчитаны промышленные запасы в проектном контуре карьера до глубины 150 м в количестве 263,06 млн. м3. Прирост запасов возможен в восточном направлении. Месторождение не разрабатывается. Полезное ископаемое, представленное гранитами и  диоритами, вскрыто на глубинах  от  9  до  64 м. Вскрышные породы представлены песками, алевритами и первичными каолинами.


Горно-геологические и гидрогеологические условия и горно-технические особенности разработки Ситницкого месторождения аналогичны с эксплуатируемым месторождением Микашевичи.


По результатам
исследований строительный камень пригоден для производства щебня марок 800-1400. Выход товарного щебня (фракций 5-40 мм) – 72 %, песка – 26,5 %. Полезное ископаемое по содержанию естественных радионуклидов относится к I классу и может быть использовано во всех видах строительства без ограничений.


Месторождение кварцевых песков Городное расположено в Столинском районе, в 25 км к западу от ж.д.станции Горынь. Состоит из двух залежей – западной и восточной. Западная залежь разведана детально, промышленные запасы составляют 15,1 млн. тонн. Запасы восточной залежи предварительно оценены в количестве 20,7 млн. тонн. В настоящее время на залежи выполняется предварительная разведка.


Мощность песков на западной залежи изменяется от 2,0 до 17,0 м, мощность вскрышных песков – 0,2-7,4 м.


Химический состав песков: SiO2 – 98,79 %, Fe2O3 – 0,08-0,10 %, Al2O3 – 0,22-0,52 %.


Пески месторождения изучались, в основном, в качестве сырья для
 стекольного производства. В природном виде они пригодны для производства бутылок, стеклопрофилита, стеклоблоков, стекловолокна для электротехники, хозяйственной посуды, оконного стекла, строительной плитки, а после обогащения песков методом флотооттирки и получения концентратов могут быть использованы для производства светотехнического и сигнального стекла, стеклоизделий электронной техники, сортовой посуды.


Месторождение песчано-гравийного материала Переносинское расположено в Барановичском районе.

Полезным ископаемым на месторождении являются песчано-гравийный, гравийно-песчаный материал и пески различной зернистости с широким диапазоном содержания гравия крупнее 5 мм. На месторождении выделены три участка: Северный, Центральный и Южный.


Мощность полезного ископаемого, включенного в подсчет запасов, изменяется от 2,8 до 12,2 м. Вскрышные породы представлены тонкозернистыми песками, грубыми супесями и среднезернистыми песками. Мощность их изменяется от 0,2 до 8,0 м.


В результате проведенной предварительной разведки на Переносинском месторождении подсчитаны общие запасы в количестве 58,5 млн. м3,   в том числе предварительно разведанные в объеме 24,5 млн. м3.


Гидрогеологические условия месторождения благоприятные. Грунтовые воды вскрыты единичными скважинами, которые существенного влияния на разработку месторождения не окажут.


Полезное ископаемое в природном виде пригодно для дорожного строительства. Сырье после рассева на песок и гравий пригодно для различных видов строительных работ, различных видов дорожного строительства, как заполнители бетона, асфальтобетона, для приготовления строительных растворов и противогололедных смесей.

Месторождение гравийно-песчаного материала и песков строительных Лотвичи расположено в 24 км к западу от г. Барановичи.


Полезное ископаемое залегает в виде пластообразной залежи и представлено песками от мелко-до крупнозернистых с гравием и гравийно-песчаной смесью. Мощность изменяется от 3,0 до 24 м, средняя мощность по блокам 10,3-14,5 м. Вскрышные породы представлены песками и супесями мощностью 1,0-7,0 м, средняя мощность по блокам 1,4-2,5 м. Подстилающие породы – пески тонкозернистые и очень мелкие, супеси.


Полезное ископаемое обводнено.


Средневзвешенное содержание гравия крупнее 5 мм по выработкам изменяется от 0 до 32,1 %, по блокам от 15,8 до 189,6 %.


Полезное ископаемое пригодно для приготовления строительных растворов, бетона и в дорожном строительстве.

Месторождение детально разведано. Промышленные запасы составляют 12,8 млн. м3, предварительно оцененные – 14,1 млн. м3. 


Месторождение не разрабатывается. 

Витебская область

Месторождение доломитов Руба расположено в 18 км к северо- востоку от г. Витебск. Состоит из восьми участков: Руба, Тяково-Койтово, Гралево, Верховье, Краснодворский, Ананьино, Авдеевичи, Октябрьский. Участки Верховье и Руба к настоящему времени выработаны, а участок Тяково-Койтово находится в зоне охраняемых государством памятников истории и культуры, поэтому законсервирован.


Участок Гралево разрабатывается ОАО «Доломит» Министерства архитектуры и строительства.

Краснодворский участок расположен на северном фланге месторождения Руба, в 18,5-19,0 км к северо-востоку от г. Витебск. Участок разведан детально, промышленные запасы составляют 226,6 млн. тонн, предварительно оцененные – 189,7 млн. тонн. 


Доломиты залегают на глубинах 24,0-36,0 м. Мощность доломитовой толщи изменяется от 81,9 до 87,2 м. В связи с обводненностью доломитов по промышленным категориям разведывалась лишь верхняя часть доломитовой толщи мощностью 10,5-18,7 м.


Средний химический состав доломитов следующий: SiO2 – 2,58 %, Al2O3 – 0,37 %, Fe2O3 – 0,36 %, MnO – 0,03 %, CaO – 29,69 %, MgO – 20,45 %, K2O – 0,18 %,Na2O – 0,08 %, SO3 – 0,26 %.  Плотность – 2,34-2,98 %, объемная масса в сухом состоянии – 2,04-2,79 г/см3, водопоглощение – 0,31-10,16 %, пористость – 0,8-20,94 %.

Участок Авдеевичи расположен в 10,0 км к северо-востоку от г. Витебск. На участке проведены поисково-оценочные работы. Предварительно оцененные запасы составляют 79,7 млн. тонн.


Мощность толщи доломитов изменяется от 18,6 до 25,4 м. Мощность вскрышных пород 26,7 – 37,6 м.


Содержание в доломитах суммы углекислого кальция и магния изменяется от 84,8 до 99,86 %, в основном – 94-96 %, содержание магнезии – более 19 %, содержание СаО – от 27,1 до 31,14 %. Плотность доломитов – 2,7-2,78 г/см3, объемная масса – 2,37-2,72 г/см3, пористость – 3,0-13,0 %, водопоглощение – 0,68-5,19 %.

Гидрогеологические условия характеризуются развитием двух самостоятельных гидрогеологических этажей: верхнего водоносного комплекса четвертичных отложение и нижнего водоносного горизонта отложений верхнего девона.


Участок Ананьино расположен в 8 км к северо-востоку от г. Витебск. На участке проведены поисково-оценочные работы, Предварительно оцененные запасы составляют 56,2 млн. тонн.


Мощность полезной толщи доломитов изменяется от 19,9 до 27,5 м. Мощность вскрышных пород 37-45 м.


Содержание в доломитах суммы углекислого кальция и магния 93,21-98,89 %, содержание магнезии – более 19 %, содержание SiO2 -0,72-4,94 %, Al2O3 – 0.15-0,62 %, Fe2O3 – 0,32-0,9 %, CaO – 28,65-37,14%. 

Гидрогеологические условия участка аналогичны с условиями участка Авдеевичи.


Участок Октябрьский расположен в 20-25 км к северо-востоку от г. Витебск. Предварительно оцененные запасы на участке составляют 237,3 млн. тонн.


Мощность полезной толщи изменяется от 12,3 до 75 м. Мощность вскрышных пород 29,5-41,0 м.

Содержание в доломитах суммы углекислого кальция и магния свыше 91 %, содержание магнезии более 19 %, содержание СаО - в среднем 29,43 %, SiO2- в среднем 2,33 %, Al2O3 -в среднем 0,59 %, Fe2O3 – в среднем 0,48 %. Плотность доломитов – 2,51-2,86 г/см3, объемная масса – 2,41-2,73 г/см3, пористость – 0,8-13,3 %, водопоглощение – 0,63-4,47 %.


Гидрогеологические условия участка аналогичны с условиями участка Авдеевичи.


Месторождение Кабище   расположено в   22  км   севернее           г. Витебск, в  1 км  восточнее   д. Кабище  и  в   2 км северо-западнее         д. Латыгово Городокского района Витебской области.

Предварительно оцененные запасы доломитов  составляют 291,5 млн. тонн.
Мощность доломитов изменяется от 2,3 до 11,2 м по I уступу и II уступа – 10,0 м. Мощность вскрышных пород изменяется от 15,1 до 33,7 м.Доломиты в основном плотные, крепкие, средней крепости, монолитные, реже пористые и кавернозные, в различной степени трещиноватые. Содержание в них суммы углекислого кальция и магния колеблется от 92,47 % до 98,37 % в первом уступе и от 89,03 % до 98,87 % во втором уступе. Содержание магнезии более 19 %, содержание СаО - в среднем  28,91 %, SiO2  - в среднем – 2,16 %, Al2O3 – в среднем 0,58 %, Fe2O3 –  в среднем 0,41 %. Плотность доломитов 2,68-2,85 г/см3, объемная масса 2,22-2,77 г/см3, водопоглощение 0,28-5,84 %, пористость 3,69-10,92 %, предел прочности  при сжатии 1409-1722 г/см2.

Гидрогеологические условия характеризуются развитием двух различных по обводненности гидрогеологических этажей: верхнего – водоносного комплекса четвертичных отложений, нижнего – отложений франского яруса верхнего девона. 










Месторождение Осинторфское расположено в 0,9 км севернее г.п. Оситорф, в 7 км  северо-восточнее железнодорожной станции Осиновка Дубровенского района Витебской области. 

Предварительно оцененные запасы доломитов составляют 2631 млн. тонн.

 Глубина залегания доломитов изменяется от 61,8 до 36,0 м, мощность доломитов колеблется от 61,8 до 79,8 м.

Доломиты серые, скрытокристаллические, крепкие, иногда трещиноватые, неравномерно выветрелые. Содержание СаО в доломитах колеблется от29,0 до 31,0 %, MgO – от 18,0 до21,0 %, SiO2 – от 0,8 до 2,6 %, Al2O3 – 0,2 до 0,6 %,  Fe2O3 – от 0,2 до 0,5 %, TiO2 – от0,01 до 0,03 %, MnO – от 0,02 до 8 %, К2О – от 0,1 до 0,2 %, Na2O – от 0,05 до 0,15 %, SO3 – от 0,12 до 0,90 %. Плотность доломитов колеблется от 2,61 до 2,87 (средняя 2,8) г/см3, объемная масса – от 2,27 до 2,75 (средняя 2,54) г/см3, пористость – от 1,44 до 20,07 (средняя 9,15) %, водопоглощение – от 0,41 до 5,48 (средняя 2,17) %, сопротивление одноосному сжатию колеблется от 522 до 1067 кг/см2.

Доломиты и вскрышные породы обводнены. 

Месторождение Бельки расположено в Сенненском и Витебском районах Витебской области, в 1 км северо-западнее железнодорожной станции Лычковского. 

Предварительно оцененные запасы доломитов составляют 903 млн. тонн.

 Глубина залегания доломитов изменяется от 12,8  до 35,0 м, мощность доломитов 18,2-31,0 м.

Доломиты серые, скрытокристаллические, крепкие, часто трещиноватые, часто слабоглинистые, в нижней части глинистые. Полезная толща подстилается  доломитовыми мергелями с прослойками доломита, песками и глинами.

Содержание СаО в доломитах колеблется от 20,1 до 31, %, MgO – от 14,3 до 21,2 %, SiO2 – от 1,6 до 9,8 %, Al2O3 – от 0,4 до 9,1 %, Fe2O3 – от 0,2 до 3,6 %. cреднее водопоглощение  - 4,0 %, пористость – 14,4 %, плотность – 2,85 г/см3, объемная масса 2,43 г/см3, прочность при сжатии – 646 кг/см2, преобладающая марки щебня по дробимости 400-800.

Доломиты и вскрышные породы обводнены. 

Месторождение Речки расположено в 4,7 км северо-восточнее железнодорожной станции Богушевская Сенненского района Витебской области. 
Предварительно оцененные запасы доломитов составляют 545 млн. тонн.
 
Глубина залегания доломитов колеблется от 9,4 до 33,1 м, мощность полезной толщи изменяется от 19,4 до 40,0 м.

Доломиты серые, скрытокристаллические, крепкие, часто трещиноватые, в нижней части разреза глинистые. Подстилаются доломиты мергелями.

Химический состав доломитов следующий: СаО – 27-29 %,  MgO – 17-20 %, SiO2 – 2,2-7,0 %, Al2O3 – 0,9-3,0 %, Fe2O3 – 0,7-2,0, SO3 – 0,1 %, TiO2 – 0,06-0,2 %, K2O – 0,4-0,9 %, Na2O – 0,1-0,15 %. Плотность доломитов колеблется от 2,81 до 2,87 г/см3, объемная масса от 2,14 до 2,72 г/см3 (средняя 2,43), пористость от 4,56 до 24,0 %, водопоглощение от 0,43 до 9,05 %, прочность при сжатии от 257 до 1882 кг/см2.

Доломиты и вскрышные пески обводнены, 

Месторождение Богушевское расположено в 1 км к северо-востоку от железнодорожной станции Богушевская и в 0,5 км к северо-востоку от г.п. Богушевск Сенненского района Витебской области.

Предварительно оцененные запасы доломитов составляют 414,8 млн. тонн.

 
Глубина залегания доломитов от 16,5 до 34,3 м, мощность доломитов колеблется от 18,6 до 36,5 м. Доломиты серые, скрытокристаллические, крепкие, часто трещиноватые, слабоглинистые, в нижней части глинистые. Подстилается полезная толща доломитовыми мергелями, с прослойками доломита.

Преобладающий химический состав доломитов следующий: СаО – 27-29 %, MgO – 19-20 %, SiO2 – 3-6 %, Al2O3 – 0,9-2,0 %, Fe2O3 – 0,6-1,3 %, TiO2 – 0,06-0,17 %, SO3 – 0,14-0,50 %, K2O – 0,4-0,8 %, Na2O – 0,1 %. Средняя плотность – 2,85 г/см3, объемная масса – 2,44 г/см3, пористость – 14,2 %, водопоглощение – 3,9 %.
 
Полезная толща и вскрышные породы обводнены. 
Участок Морозово расположен в Сенненском районе Витебской области. Центр участка находится в 10 км на юг-юго-восток от г.п. Богушевск.

 
Предварительно оцененные запасы доломитов составляют 1,2 млрд. тонн.

 Глубина залегания доломитов 30-40 м, мощность 25,5-38,5 м. Доломиты серые, желтовато-серые, тонко- и скрытокристаллические, крепкие, плотные, реже, подстилаются доломитовыми мергелями. 

Химический состав доломитов выдержанный, преобладают доломиты с содержанием SiO2 от 1,35 до 4,98 %, Al2O3+Fe2O3 от 1,0 до 2,2 %, СаО от 29,75 до 31,64 %, MgO от 19,31 до 20,0 %. Средняя плотность 2,84 г/см3, объемная масса 2,43 г/см3, пористость 14,56 %, водопоглощение 3,89 %, предел прочности при сжатии колеблется от 266 до 759 кг/см2
Гидрогеологические условия сложные. Водоносный горизонт приурочен  к доломитовой толще.
Месторождение глин Голбица расположено в Поставском районе, в 35 км северо-восточнее г. Поставы.
Полезное ископаемое представлено озерно-ледниковыми глинами мощностью от 2,6 до 22,3 м. Мощность вскрышных пород изменяется от 1,5 до 5,5 м.


Содержание фракции менее 0,01 мм изменяется от 72,2 до 96,41 %, менее 0,001 мм – от 22,99 до 73,1 %, крупнозернистых включений – от 0,001 до 0,43 %, в том числе карбонатных – от следов до 0,029 %. Число пластичности – от 9 до 27. 

Глубина залегания грунтовых вод – 0,3-22,1 м.

Месторождение детально разведано, промышленные запасы составляют 11,9 млн. м3, предварительно оцененные – 32,8 млн. м3.


Глины месторождения пригодны для производства кирпича, черепицы, керамзита и в качестве вяжущего материала.


Месторождение глин Курополье расположено в Поставском районе. Территория залегания полезного ископаемого расположена в 6,5 км севернее ж.д. станции Поставы.


Полезное ископаемое представлено озерно-ледниковыми глинами мощностью от 1,0 до 13,1 м, средней мощностью 6,7 м . Мощность вскрышных пород – 0,2-2,7 м, средняя – 6,7 м.


Содержание фракции менее 0,01 мм изменяется от 53,59 до 56,92 %, число пластичности – 10-40, в среднем – 17. Общее содержание крупнозернистых включений – от 0,003 до 1,05 %.

Химический состав глин: SiO2 – 53,4 %, Al2O3+TiO2 – 12,27 %, Fe2O3 – 7,04 %, CaO – 4,73 %,  MgO – 2,95 %, K2O – 4,35 %,   Na2O – 0,69 %, потери при прокаливании – 8,82 %.

Предварительно оцененные запасы глин составляют 69,5 млн. м3.


Глины месторождения Курополье пригодны для производства керамзита, керамической плитки для внутренней облицовки стен, дренажных труб и керамического кирпича.


На месторождении требуется проведение детальных геологоразведочных работ.


Месторождение песков строительных и песчано-гравийного материала Улесье расположено в восточной части Докшицкого района. Центр  месторождения   расположен в    24,1 км    на юго-восток     от      г. Докшицы.

Полезное ископаемое месторождения представлено песками от мелкозернистых до среднезернистых, гравелистым песком, песчано-гравийным и гравийно-песчаным материалом. Содержание гравия крупнее 5 мм в породе изменяется от 1 до 42 %.

Мощность полезного ископаемого изменяется от 0,6 м, в контуре подсчета запасов от 2,8 до 20,2 м. Мощность вскрышных пород 0,2-8,0 м, в контуре подсчета запасов – до 5,0 м. Вскрышные породы – пески тонко- и мелкозернистые, иногда глинистые, супеси грубые и тонкие.

Подстилающими породами являются супеси грубые, пески очень мелкие и мелкозернистые, глинистые.


Общие предварительно оцененные запасы полезного ископаемого по четырем блокам составляют 175,6 млн. м3, в том числе по блокам: I – 72,4 млн. м3, II – 24,3 млн. м3, III – 63,8 млн. м3, IV – 15,1 млн. м3.


На месторождении требуется проведение геологоразведочных работ.


Месторождение песчано-гравийного материала Загуздье расположено в Городокском районе, в 23 км  севернее-северо-западнее   г. Городок.


Полезным ископаемым являются песчано-гравийные, реже гравийно-галечные породы, гравелистые пески и пески разнозернистые. Залегают в виде двух пластообразных залежей: восточной и западной. Мощность полезного ископаемого по западной залежи изменяется от 3,0 до 19,8 м, в среднем составляет 7 м, по восточной – от 3,0 до 12,4 м, в среднем 6,5 м. 


Содержание гравия и гальки крупнее 5 мм изменяется, соответственно, от 0,28 до 84,0 % (среднее 35 %) и от 6,0 до 73,2 % (среднее 36,2 %).


Мощность вскрышных пород по месторождению 0,2-5,3 м, средняя 1,5 м.


Месторождение обводнено. Грунтовые воды приурочены к полезному ископаемому.


Промышленные запасы по месторождению составляют 31,4 млн. м3, предварительно оцененные – 18,3 млн. м3.

Гомельская область

Месторождение мела Добрушское расположено в  Добрушском районе Гомельской области. Районный центр г. Добруш расположен в 15 км юго-западнее месторождения.


Месторождение состоит из двух залежей – Северной и Южной, отстоящих друг от друга на расстоянии 350-450 м. 


Полезное ископаемое представлено мелом белым писчим, желтовато-серым и светло-серым. Глубина залегания мела изменяется: на Северной залежи от 13,0 до 21,0 м, средняя – 17,9 м, на Южной – от 12,7 до 21,0 м, средняя – 16,8 м. Мел находится в коренном залегании. Вскрытая мощность мела изменяется от 1 до 37 м. Средние мощности полезного ископаемого составляют 32,8 м на Северной залежи и 33,2 м – на Южной.

Предварительно оцененные запасы мела на Добрушском месторождении составляют 401 млн. т, в том числе по Северной залежи – 83 млн.т, Южной – 318 млн.т.


Содержание СаСО3 на Северной залежи от 86,8 до 98,8 %, на Южной – от 73,6 до 99,4 %. Мел может быть пригоден в качестве карбонатной составляющей при производстве цемента и строительной извести.


Месторождение гипса Бриневское расположено в Петриковском районе Гомельской области. Месторождение состоит из Восточного и Западного участков, разделенных тектоническим разломом. Запасы гипсового камня предварительно разведаны в количестве 182,5 млн. т, предварительно оцененные составляют 149,2 млн. т. Запасы подсчитаны по III и IV горизонтам.


Разработку месторождения рекомендуется начать с Восточного участка. Здесь III горизонт  залегает на глубине от 170 до 204 м, мощность его в среднем составляет 9 м, в середине его залегает прослой некондиционных мергелей средней мощностью 1 м. IV горизонт на участке первоочередной разработки залегает на глубине от 220 до 260 м, средняя мощность его составляет 24 м.


Содержание гипса в полезном ископаемом изменяется от 51 до    96 %, ангидрита – от 0 до 34 %, совместное содержание гипса и ангидрита составляет 74-99 %.


Разработка месторождения предусмотрена подземным способом.


Сырье Бриневского месторождения пригодно для производства строительного гипса, облицовочных плиток, добавок при производстве портландцемента, Возможно его использование в качестве основного компонента для выработки ценных удобрений – сульфата аммония, комплексного сульфатно-калийного удобрения.

Острожанское месторождение бентонитовых глин расположено в 35 км к северо-востоку от районного центра Лельчицы. В 12 км севернее месторождения протекает судоходная р. Припять.

Полезным ископаемым на месторождении являются бентонитовые глины, залегающие на глубинах от 13,3 до 26,3 м в виде пластообразной залежи. Мощность бентонитовых глин изменяется от 4,7 до 19,2 м при средней по блокам 8,7-14,1 м.


Вскрышные породы представлены низко-и среднедисперсными глинами неогенового возраста с прослоями песчано-алевритовых пород мощностью от 4,3 до 21,0 м и песками с прослоями супесей и суглинков четвертичного возраста мощностью от 5,2 до 17,5 м.


Подстилаются бентонитовые глины песками и глинами, которые не отвечают требованиям стандарта к формовочным глинам.


Бентонитовые глины изучены в качестве формовочного сырья для литейного производства и в соответствии с требованиями стандарта к этому сырью относятся к мало- и среднепрочным, средне- и малосвязующим с низкой термоустойчивостью. После активации глин кальцинированной содой увеличивается их прочность на сжатие, но несколько снижается их термическая устойчивость.


Бентонитовые глины в природном виде и после активации классифицируются в основном как низкоколлоидальные (коллоидальность 10,9-17,3 %). По содержанию монтмориллонита (29,4-46,8 %) они относятся к сырью с его низким содержанием. По химическому составу обменных катионов (в обменном комплексе преобладает сумма ионов кальция и магния) глины классифицируются как щелочноземельные кальциевые.


Возможно использование бентонитовых глин в формовочных смесях для ручной и механизированной формовки при изготовлении мелких чугунных отливок и отливок из цветных сплавов, производства глинопорошков для буровых растворов и в перспективе для окомкования железорудных концентратов, рафинирования и очистка масел и нефтепродуктов, очистки сточных вод.


Работы по изучению обогащения глин не проводились.

Месторождение строительного камня Житковичи расположено в 3.2 км на северо-запад от ж.д.станции Житковичи, в 27 км восточнее ж.д.станции Микашевичи. В 1,1-1,2 км к югу от границы месторождения проходит железнодорожная линия Брест-Гомель.


Полезное ископаемое приурочено к породам кристаллического фундамента и представлено гранитами и гнейсами сильно измененными и окварцованными. Вскрыша, мощностью 19,6-37,0 м, представлена песками, супесями, глинами, корой выветривания, состоящей из первичного каолина, дресвы и выветрелой зоной кристаллических пород.
 Предварительно разведанные запасы до глубины 80 м составляют 121,2 млн. м3, предварительно оцененные запасы на выбранном участке, представленном одной петрографической разностью – гранитами, до глубины 128 м составляют 159,5 млн.м3.

Гидрогеологические условия месторождения характеризуются наличием двух водоносных горизонтов.

 По данным физико-механических испытаний свежие граниты характеризуются следующими свойствами: 


1. Водопоглощение, % - от 0,1 до 0,62


2. Объемный вес, г/см3 – от 2,58 до 2,66


3. Удельный вес, г/см3 – от 2,60 до 2,68


4. Пористость, % - от 0,40 до 1,2


5. Марка щебня по прочности на сжатие – от «600» до «800»


6. Марка щебня по истираемости – от «И20» до «И30»


7. Марка щебня по сопротивлению удару - от «У50» до «У75»


8. Марка щебня по морозостойкости – от «Мрз25» до «Мрз50»


9. Марка щебня по дробимости – «ДР8»

       10. Коэффициент размягчения – от 0,84 до 0,96


По данным химического анализа содержание сернистых и сернокислых соединений в пересчете на S03 составляет 0,06-0,14 %. 


 По данным гамма-каротажа в большинстве пробуренных скважин отмечаются интервалы, а иногда и полные разрезы с повышенной радиоактивностью пород. Значение естественной радиоактивности полезного ископаемого составляет от 2,0 до 11,8 пА/кг (суммарная удельная активность естественных радионуклидов может составить до 1,29 Бк/г). По этому показателю в соответствии с НРБ-200 полезное ископаемое относится к I-III классам.


Сырье месторождения Житковичи (на данном этапе его геологического изучения) относится ко II-III классам строительных материалов и может быть использовано только в области промышленного и дорожного строительства с соблюдением определенных условий. Возможность селективной отработки месторождения с целью использования полезного ископаемого в гражданском строительстве может быть установлена при проведении детальной разведки месторождения.


Месторождение тугоплавких глин Городок расположено в 14 км северо-западнее г. Лоев и в 40 км юго-восточнее ж.д.ст. Речица Лоевского района.


Полезное ископаемое представлено глинами пестроцветными мощностью 5,9-14,7 м (средняя 9,2 м), залегающими в виде пластовой залежи. Толща глин подразделяется на три слоя. Верхний – желтовато-и зеленовато-серые глины, нижний – желто-серые, местами охристые, в основном запесоченные, не выдержаны по мощности и распространению, средний слой – серые, синевато-серые, желто-серые, наиболее выдержанный по распространению. 

Вскрышные породы представлены  песками и супесью мощностью 2,5-7,8 м, в среднем 4,5 м. Подстилающие породы – пески.


Огнеупорность глин – 1380-16500. Химический состав глин: SiO2 – 47-78 %, Al2O3 – 18-19 %, Fe2O3 – 8-9 %.  Содержание фракции менее 0,01 мм – 43,7-64,7 %.


Промышленные запасы глин составляют 30,5 млн. тонн.

Тугоплавкие глины пригодны для производства канализационных и дренажных труб, тугоплавкого кирпича, черепицы, строительного кирпича, пустотелого лицевого ангобированного кирпича, для приготовления буровых растворов.


Безнапорный водоносный горизонт приурочен к вскрышным породам.
Минская область

Боровцовское месторождение песков строительных и гравийно-песчаного материала расположено в 20 км к северу от г. Минск и в 20 км к северо-востоку от ж.д. станции Заславль.
 Полезное ископаемое представлено мелко-среднезернистыми песками, иногда очень мелкими, гравийно-песчаным и песчано-гравийным материалом. Залегает в виде пластовой залежи размером 4600х400-2600 м. Мощность полезной толщи от 3,0 до 18,0 м, средняя – 10,3 м.


Вскрышные и подстилающие породы на месторождении представлены мелкозернистыми песками и грубыми супесями. Мощность вскрышных пород изменяется от 0,2 до 5,2 м.


Средневзвешенное содержание гравия в полезной толще составляет 3,6 %, глины, ила, пыли в гравии – 1,1 %, в песках – 3,9 %, фракции менее 0,14 мм – 10,1 %. Модуль крупности песка – 2,0.


Грунтовые воды вскрыты на глубинах 3,0-19,5 м. Полезное ископаемое частично обводнено. 

Предварительно оцененные запасы составляют 24,1 млн. м3.
Могилевская область

Месторождение мергельно-меловых пород Вороньки расположено в 20 км к югу от г. Костюковичи.

Месторождение состоит из 6 залежей, расположенных в 2-6 км друг от друга.  Мощность полезной толщи изменяется от 3,1 до 50,0 м, в среднем 14,8-37,8 м. Мощность вскрышных пород составляет от 1,4 до 18 м, в среднем 2,2-8,6 м


Содержание СаСО3 изменяется от 18,03 до 81,7 %.


Предварительно оцененные запасы составляют 973,7 млн. тонн.


Грунтовые воды залегают на глубине 0,5-12,0 м.


Месторождение требует проведение детальных геологоразведочных работ.


Месторождение мергельно-меловых пород Витунское расположено в 13 км к востоку от г. Костюковичи, в 23 км к юго-западу от г Хотимск.


Площадь месторождения составляет 2 тыс. га. Мощность полезного ископаемого изменяется от 18,4 до 31,5 м, в среднем – 25,9 м. Мощность вскрышных пород составляет от 5,0 до 12,7 м, в среднем – 8,2 м.  Содержание СаСО3 изменяется от 57 до 94 %.


Грунтовые воды залегают на глубине 1,-11,0 м.


Предварительно оцененные запасы составляют 210 млн. тонн.


Месторождение требует проведения детальных геологоразведочных работ.


Месторождение гравелистых песков и  гравийно-песчаного материала  Охотичи расположено в Кировском районе в 23,8 км к юго-востоку от ж.д. станции Несета.

 
Полезное ископаемое залегает в виде пластовой залежи размером 3600х280-800 м. Мощность полезного ископаемого изменяется от 4,0 до 15,5 м, средняя – 11,0 м. Вскрышные породы представлены супесями и песками тонко-и мелкозернистыми мощностью от 0,2 до 6,8 м, средняя - 2,1 м. Средневзвешенное содержание гравия крупнее 5 мм по скважинам изменяется от 6,2 до 37,5 %, по месторождению – 16,1 %. глинистых частиц в гравии – от 0,7 до 9,3 %, в песках - от 3,0 до 12,7, в породе – от 2,7 до 11,3 %, фракции менее 0,14 мм – от  11,0 до 26,6 %. Модуль крупности песка изменяется от 1,6 до 2,2.

Подстилающие породы представлены тонко-и мелкозернистыми песками.

Полезное ископаемое частично обводнено.


Промышленные запасы составляют 12,8 млн. м3, предварительно оцененные – 5,5 млн. м3.


Месторождение силикатных песков Березина расположено к юго-востоку от г. Бобруйск, на левобережной пойме р. Березина.

Полезное ископаемое представлено мелкозернистыми и среднезернистыми песками мощностью от 5,8 до 11,2 м, средней 8,8 м. Вскрышные породы – пески мелкозернистые, глинистые, мощностью от 0,2 до 4,4 м, средней 1,85 м. Подстилающие породы не вскрыты.

Химический состав песков следующий: SiO2 – от 92,7 до 97,8 %, Al2O3 – от 0,74 до №.№ %. Fe2O3 – от 0,12 до 1,74 %, SO3 отсутствует.


Средневзвешенное содержание фракции менее 0,14 мм составляет от 8,02 до 17,21 %.


Грунтовые воды залегают на глубине 0,2-3,5 м.


Промышленные запасы по месторождению составляют 13,7 млн. м3, предварительно оцененные 7,8 млн. м3. 

Пески пригодны для производства теплоизоляционного газосиликата, силикатного кирпича, мелких силикатных блоков.
