



2019

|  |
| --- |
| **Коммерческое предложение** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **Фото** | **Краткое описание модели** | **Наличие** | **Цена, €** |
| **Шторные** | | | | |
| **DomesticEco** |  | Шторный полуприцеп, без боковых досок, без подъёмной оси,без запасного колеса. Ворота. Оси BPW дисковые. | **+** | **29 975** |
| **Domestic** |  | Шторно-бортовой полуприцеп, без подъёмной оси. Запасное колесо. Боковые алюминиевые доски. Ворота. Оси BPW дисковые. | **+** | **33 676** |
| **International** |  | Шторно-бортовой полуприцеп с подъёмной осью. Запасное колесо. Боковые алюминевые доски. Ворота. Таможенное исполнение TIR. Code XL. Оси BPW дисковые. | **+** | **34 481** |
| **Multimodel** |  | Шторно-бортовой полуприцеп с подъёмной осью. Запасное колесо. Боковые алюминевые доски. Ворота.Коники. Оси BPW дисковые. | **+** | **33 948** |
| **Tarpoulin** |  | Тентованный полуприцеп. Подъёмная ось. Запасное колесо. Боковые алюминиевые доски. Таможеное исполнение TIR. Клапан. Оси BPW дисковые. | **+** | **30 466** |
| **Maxima 16,5** |  | Шторный полуприцеп 109 м3, без боковых досок, без подъёмной оси,без запасного колеса. Ворота. Оси BPW дисковые. | **+** | **43 850** |
| **Maxima 16,5** |  | Шторный полуприцеп 109 м3, без боковых досок, коники высотой 1800 мм. 8х2 шт., без подъёмной оси,без запасного колеса. Ворота. Оси BPW дисковые. | **+** | **44 850** |
| **Бортовые** | | | | |
| **SPL** |  | Бортовой полуприцеп с подъёмной осью. Стальные борта. Коники. Запасное колесо. Оси BPW дисковые. | **+** | **27 800** |
| **SPL** |  | Бортовой полуприцеп с подъёмной осью. Стальные борта. Коники. Запасное колесо. Оси VALX дисковые. | **+** | **26 712** |
| **SPS** |  | Полуприцеп платформа с большим количеством опций. В стандартной комплектации - без подъёмной оси, без запасного колеса. Оси BPW дисковые. | **+** | **32 763** |
| **Низкорамные тралы** | | | | |
| **LB3** |  | Нераздвижной низкорамный трал. Запасное колесо. Первая ось подъёмная.Гидравлические аппарели 12°. | **+** | **48 348** |
| **LB3E** |  | Раздвижной трал. Запасное колесо. Первая ось подъёмная. Задняя ось подруливающая.Гидравлические аппарели 12°. | **+** | **68 822** |
| **LB4** |  | Нераздвижной низкорамный трал. Запасное колесо. Первая ось подъёмная. Задние две оси подруливающие.Гидравлические аппарели 12°. | **+** | **66 701** |
| **LB4** |  | Нераздвижной низкорамный трал. Запасное колесо. Первая ось подъёмная. Задние две оси подруливающие.Гидравлические аппарели 17°. | **+** | **66 156** |
| **LB4** |  | Нераздвижной низкорамный трал. Запасное колесо. Первая ось подъёмная. Задние две оси подруливающие.Гидравлические аппарели 10°. | **+** | **67 789** |
| **LB4E** |  | Раздвижной низкорамный трал. Запасное колесо. Первая ось подъёмная. Задние две оси подруливающие.Гидравлические аппарели 12°. | **+** | **75 544** |
| **LB5E** |  | Раздвижной низкорамный трал. Запасное колесо. Первая ось подъёмная. Задние две оси подруливающие.Гидравлические аппарели 10°. | **+** | **81 540** |
| **LB6E** |  | Раздвижной низкорамный трал. Запасное колесо. Первая и вторая оси подъёмные. Задние две оси подруливающие.Гидравлическиеаппарели 12°. | **+** | **По запросу** |
| **LB8E** |  | Раздвижной низкорамный трал. Запасное колесо. Первая и вторая оси подъёмные. Задние пять подруливающие.Оси SAF с гидравлическимуправлением. | **+** | **По запросу** |
| **Цистерны** | | | | |
| **STB 32\_5К** |  | Полуприцеп цистерна из алюминиевого сплава для транспортировки светлых нефтепродуктов. Количество отсеков - 5 Подъёмная ось. Объём 30,7 м3. | **+** | **78 456** |
| **STB 38\_5К** |  | Полуприцеп цистерна из алюминиевого сплава для транспортировки светлых нефтепродуктов. Количество отсеков - 5 Подъёмная ось. Объём 36 м3. С насосом | **+** | **85 300** |
| **STB 32 CS** |  | Полуприцеп цистерна из нержавеющей стали для транспортировки тёмных нефтепродуктов. Подъёмная ось. Объём 32 м3. | **+** | **80 378** |
| **Материаловозы** | | | | |
| **SSL 31** |  | Полуприцеп цистерна из алюминиевого сплава для транспортировки насыпных материалов. Подготовка под компрессор. Количество загрузочных отсеков - 2. | **+** | **60 281** |
| **SSL 35** |  | Полуприцеп цистерна из алюминиевого сплава для транспортировки насыпных материалов. Подготовка под компрессор. Количество загрузочных отсеков - 2. Подъёмная ось. Объём 35 м3 | **+** | **65 998** |
| **SSL 35** |  | Полуприцеп цистерна из алюминиевого сплава для транспортировки насыпных материалов. Подготовка под компрессор. Количество загрузочных отсеков - 2. Компрессор Bekomsan 72. Подъёмная ось. Объём 35 м3. | **+** | **69 998** |
| **SSK 40** |  | Материаловоз самосвального типа, цилиндрической формы, самонесущая облегченная конструкция. Выгрузка осуществляется через конус DN700 в задней части цистерныэ Объем 40 м3. | **12 недель** | **75 439** |
| **SSK60** |  | Материаловоз самосвального типа, цилиндрической формы, самонесущая облегченная конструкция. Выгрузка осуществляется через конус DN700 в задней части цистерныэ Объем 60 м3. | **12 недель** | **89 249** |
| **Самосвальные** | | | | |
| **DL 22** |  | Самосвальный полуприцеп. Объём 22 м3. ССУ 1220-1250. Подъёмная ось. Запасное колесо. Материал кузова HARDOX/RAEX. | **+** | **34 182** |
| **DL 24** |  | Самосвальный полуприцеп. Объём 24 м3. ССУ 1220-1250. Подъёмная ось. Материал кузова HARDOX/RAEX. | **+** | **35 689** |
| **DL 27** |  | Самосвальный полуприцеп. Объём 27 м3. ССУ 1220-1250. Подъёмная ось. Материал кузова HARDOX/RAEX. | **+** | **35 961** |
| **DL 32** |  | Самосвальный полуприцеп. Объём 32 м3. ССУ 1220-1250. Подъёмная ось. Запасное колесо. Материал кузова HARDOX/RAEX. | **+** | **37 495** |
| **Рефрижераторы** | | | | |
| **FL** |  | Изотермический фургон с подготовкой под холодильное оборудование. По ПТС полуприцеп рефрижератор. | **+** | **44 938** |
| **FL** |  | Полуприцеп рефрижератор с ХОУ Carriervector 1350. DataCold 300. Подъёмная ось. Инструментальный ящик. Бак для топлива. | **+** | **62 798** |
| **FL** |  | Полуприцеп рефрижератор с ХОУ Carriervector 1350. DataCold 100. Подъёмная ось. Инструментальный ящик. Бак для топлива. | **+** | **64 123** |
| **FL** |  | Полуприцеп рефрижератор с ХОУ Carriervector 1350 S. DataCold 300. Подъёмная ось. Инструментальный ящик. Бак для топлива. | **+** | **64 423** |
| **FL** |  | Полуприцеп рефрижератор с ХОУ Carriervector 1550. DataCold 300. Подъёмная ось. Инструментальный ящик. Бак для топлива. | **+** | **65 373** |
| **FL** |  | Полуприцеп рефрижератор с ХОУ Carriervector 1550. DataCold 600. Подъёмная ось. Инструментальный ящик. Бак для топлива. | **+** | **65 373** |
| **FL** |  | Полуприцеп рефрижератор с ХОУ ThermoKing 200. Подъёмная ось. Инструментальный ящик. Бак для топлива. | **+** | **64 848** |
| **FL** |  | Полуприцеп рефрижератор с ХОУ ThermoKing 300. Подъёмная ось. Инструментальный ящик. Бак для топлива. | **+** | **65 473** |
| **Контейнеровозы** | | | | |
| **SHG S 40** |  | Универсальный контейнеровоз для перевозки контейнеров. 20х1, 20х2, 30х1, 40х1. Ft. Подъёмная ось. Запасное колесо. | **+** | **25 134** |
| **SHF T** |  | Полуприцеп для перевозки танк-контейнера. Без подъёмной оси. Без запасного колеса. | **+** | **25 734** |
| **SHG AVH 45** |  | Универсальный раздвижной контейнеровоз для перевозки контейнеров. 20х1, 20х2, 30х1, 40х1, 45х1. Ft. Подъёмная ось. Запасное колесо. | **+** | **25 571** |