Приложение №3

Масло скорлупы ореха кешью
Применяется как пластификатор, выполняющий также функции смазки.

1. Внешний вид - вязкая жидкость темного цвета;
2. Температура вспышки - выше 185°.
Ранее входил в рецептуру абразивной смеси. В процессе импортозамещения этот компонент был заменен на моторные масла с подобными физическими параметрами.
